受信文書の処理
受信したファクス文書は次のように処理されます。
*1Fコード・パスワードが転送設定の条件に一致すれば、受信パスワードの設定にかかわらず転送します。
*2［転送設定］で<受信ファイルの保存/プリント>を「ON」にすると、転送した文書はプリントされるか、システムボックスに保存されます。
*3相手機から指定されたFコードやパスワードが、［転送設定］で登録した転送条件に一致しないと、文書は受信拒否されます。
*4［転送設定］で［条件なし転送の登録］を設定すると、ほかのすべての転送条件に一致しなかった文書は、条件なし転送に登録した宛先へ転送されます。
*5紙づまりや用紙切れ、トナー切れのときに受信した文書は、紙づまりの処理、用紙の補給またはトナーの補給後プリントされます。
*6［エラージョブクリア］を「OFF」にすると、転送エラーになったジョブは状況確認／中止画面のジョブ状況に保存されます。
*7［転送エラージョブの処理］の設定によって、転送エラーになった文書は次のように処理されます。
［常にプリント］：転送エラー文書をプリントします。
［保存/プリント］：［ファクスメモリー受信を使用］が「ON」のときは転送エラー文書をシステムボックスに保存します。「OFF」のときはプリントします。
*8転送先にファクスボックスを指定することで、受信したファクス文書をファクスボックスに保存できます。
*9［転送終了通知］を設定した場合、転送終了通知がEメールで届きます。［エラー時のみ通知］を「ON」にすると、ファイルの転送が失敗した時に転送終了通知が届きます。

メモ
メモリーがいっぱいになると、追加のジョブを一切処理できません。 次の項目については該当する項目を参照してください。 システムボックス、ファクスのメモリー受信、ファクスボックス（→システムボックス、ファクスボックス） 転送設定（→転送条件に一致しない場合の転送先を登録する）

0KCS-0LR