ESC／Pモードの注意と制限
ESC／Pエミュレーションモードでは、エミュレートするESC／Pプリンターと違いがあります。ご使用にあたり、それぞれの注意と制限事項をよくお読みください。
ESC/P命令
解像度の違いについて
文字セット・フォントパターンについて
そのほかの制限
ESC／Pプリンターのメモリースイッチの機能について
ESC/P命令
ESC/Pデータは、Rawデータのため正しい動作環境でなければ正常にプリントされない場合があります。
またパケットロスなどの不正データを受信した場合、何もプリントせずに終了するときがあります。
以下の条件がすべて揃った場合、エラーメッセージがディスプレイに表示されます。
ジョブが正常終了したとき
用紙が排出しないとき
ESC/Pが解釈できないコマンドがデータ内に存在するとき
用紙を排出しない場合でも以下のデータのときは、エラーメッセージがディスプレイに表示されません。
ESC/Pが解釈できるデータ、または設定、登録のみを行うデータ
ESC/Pデータではなく、文字化け、ステータスプリントがプリントされるなどの異常が判明するデータ
JLによる設定のみのデータ
0KCS-1Y9