システムオプション
システム関連のオプション製品を装着することで、本製品の性能を高めることができます。ここでは、本製品に装着できるシステム関連のオプション製品とその機能について説明します。
各機能に必要なオプション製品と、同時装着に必要なオプションおよび制限については、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
LIPS V拡張キット
LIPS Vプリンターとして使用するためのオプションです。
LIPS Vプリンターは標準でLIPS、N201エミュレーションコマンド、ESC/Pエミュレーションコマンド、I5577エミュレーションコマンド、HP-GLエミュレーションコマンド、HP-GL/2エミュレーションコマンドに対応しています。
PCLエミュレーション拡張キット
PCLプリンターとして使用するためのオプションです。
PCLプリンタードライバーは、Windows 英語版にのみ対応しています。ドライバー画面は英語で表記されています。
PCL Internationanl Font Setを有効にすると、PCLプリンター用に次のフォントを追加できます。これにより、SAP Unicode環境において多言語出力を実現できます。
Andale® and WorldType® Collection J (Japanese Version)
Andale® and WorldType® Collection K (Korean Version)
Andale® and WorldType® Collection S (Simplified Chinese Version)
Andale® and WorldType® Collection T (Traditional Chinese Version)
地域による文字のデザインの違いに対応するため、4つのバージョンのフォントが有効になります。
PS拡張キット
PSプリンターとして使用するためのオプションです。
メモリーメディア、または他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDFファイルをプリントする場合にも必要です。
ダイレクトプリント拡張キット（PDF/XPS用）
リモートUIからPDF、XPSのダイレクトプリントを行うためのオプションです。
メモリーメディア、または他のimageRUNNER ADVANCEシリーズのアドバンスドボックスからPDF/XPSファイルをプリントする場合にも必要です。
PCLバーコードプリント拡張キット
バーコードプリントを行なうためのオプションです。
スーパーG3FAXボード
スーパーG3FAXボードを装着すると、ファクスの送受信ができるようになります。アプリケーションで作成された文書を直接コンピューターからネットワークを経由してファクス送信することもできます。
G3回線増設キット（2回線）
スーパーG3FAXボードの増設回線用ボードです。2回線を使用してファクスの送受信ができるようになります。

重要
下記の機能は、回線１でのみ使用できる機能です。 子機電話・ハンドセット・G2接続 FAX/TEL切替 リモート受信 着信呼出 オンフック

リモートFAX送信キット
リモートファクス送信機能を使用するためのオプションです。FAXボードを装着しなくても、同一ネットワーク上にあるFAXボードを装着した他のimageRUNNER ADVANCE製品を介してファクスを送信できるようになります。
スキャンソリューション機能拡張キット
本製品の送信機能をより便利に使うためのオプションです。次の形式で文書を送信できます。
アウトラインPDF
文書内の文字部と線画がアウトライン化されたPDFファイルです。アウトライン化することで、文字部の表示品位を保つことができます。また、Adobe Illustratorを使用すると、文字部のほか、アウトライン化された線画部を再利用できます。
サーチャブルPDF/XPS
原稿のスキャン時にOCR処理を行い、生成するPDF/XPSにテキスト情報を付加することで、全文検索を可能にするPDF/XPSファイルです。
Office Open XML
国際標準化機関によって標準化されたMicrosoft Office文書のファイル形式です。本製品からPowerPoint形式で文書を送信できます。
サーチャブルPDF拡張キット
本製品の送信機能をより便利に使うためのオプションです。次の形式で文書を送信できます。
サーチャブルPDF
原稿のスキャン時にOCR処理を行い、生成するPDFにテキスト情報を付加することで、全文検索を可能にするPDFファイルです。
READER EXTENSIONS PDF拡張キット
本製品の送信機能をより便利に使うためのオプションです。次の形式で文書を送信できます。
Reader Extensions PDF
Adobe Reader上でも、注釈や電子署名の付加、変更したファイルの保存などの操作を可能にするPDFファイルです。
ユーザー署名&タイムスタンプ拡張キット
本製品の送信機能をよりセキュアに使うためのオプションです。次の形式で文書を送信できます。
ユーザー署名PDF/XPS
認証局から入手した、ユーザー固有の電子証明書を使った電子署名が付加されたPDF/XPSファイルです。どのユーザーによって署名された文書かを受信者に対して証明できます。
タイムスタンプPDF
原稿のスキャン時にタイムスタンプ局から入手した時刻情報が付加されたPDFファイルです。PDFデータがスタンプされた時刻に存在していたことを受信者に対して証明できます。
ジョブロック拡張キット
文書がコピー／プリントされる際に、出力紙にユーザー情報や複写制限情報を埋め込むことによって、情報漏洩のリスクを軽減するためのオプションです。文書のスキャンを制限したり（ジョブロック機能）、出力したのは誰かを特定したり（追跡機能）できます。また、TLコードの埋め込みが可能です。
イメージ解析ボード
ジョブロック拡張キットで設定したジョブロック情報を検知し、出力紙の複製を制限するときに必要となるオプションです。追跡情報を解析する場合にも必要となります。また、TLコードの解析が可能です。
HDDデータ暗号化キット
本体のハードディスク内に保存されるデータを暗号化することによって、大切なデータが漏洩するリスクを軽減するためのオプションです。
リムーバブルHDDキット
本製品のハードディスクの取り外しを可能にするオプションです。取り外したハードディスクを別の場所に保管することで、情報漏洩のリスクを軽減できます。
ウェブブラウザー拡張キット
本体のタッチパネルディスプレーでWebページの閲覧を可能にするオプションです。
Workflow Composer
本製品の複数の機能を組み合わせて登録し、定型業務を効率化できるオプションです。原稿をお好みのサイズに拡大／縮小して相手先にEメール送信するなど、複数の機能を一度の操作で実行できます。また、認証機能を使用すると、ユーザーごとにカスタマイズした設定を登録し、実行できます。
音声操作キット
音声操作機能を利用するためのオプションです。音声による説明を聞く「音声読み上げ」機能と、設定したい項目を発声して利用する「音声認識」機能を使用できます。

メモ
スーパーG3FAXボードにはファクスドライバーが同梱されています。これにより、本製品を経由してコンピューターからファクス送信できます。 imageRUNNER ADVANCE C3330F/C3320Fは標準でスーパーG3FAXボードが装着されています。

0KCS-03C