プリンター動作モード

自動、PS、PCL、XPS、LIPS、N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2、LIPSダンプ、Imaging、PDF

* 本項目は、LIPSVプリンターのみ表示されます。
* ［Imaging］と［PDF］はダイレクトプリントプリンターのみ表示されます。

お使いのアプリケーションソフトのプリンター選択画面で選択したプリンターの種類やプリントするデータの種類に合わせて、次のいずれかに動作モードを切り替えることができます。
［自動］：（自動切り替えモード）
コンピューターから送信されたデータが、PS、PCL、XPS、LIPS、N201、ESC/P、I5577、HP-GL、HP-GL/2エミュレーションコマンドのいずれを使用しているのかや、ダイレクトプリントのデータかどうかを自動的に判別して、動作モードを切り替えます。
アプリケーションソフトからプリントする場合、通常はこのモードでお使いください。

メモ
工場出荷時の状態では、すべてのモードを対象に自動切り替えを行うように設定されていますが、自動切り替えの対象となるモードを限定することもできます。（→自動切替）

［PS］：（PSモード）
PSモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがPSに限られる場合や、自動切り替えでうまくPSモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［PCL］：（PCLモード）
PCLモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがPCLに限られる場合や、自動切り替えでうまくPCLモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［XPS］：（XPSモード）
XPSモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがXPSに限られる場合や、自動切り替えでうまくXPSモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［LIPS］：（LIPSモード）
LIPSモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがLIPSに限られる場合や、自動切り替えでうまくLIPSモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［N201］：（N201エミュレーションモード）
N201エミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがN201エミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまくN201エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［ESC/P］：（ESC/Pエミュレーションモード）
ESC/Pエミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがESC/Pエミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまくESC/Pエミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［I5577］：（I5577エミュレーションモード）
I5577エミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがI5577エミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまくI5577エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［HP-GL］：（HP-GLエミュレーションモード）
HP-GLエミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがHP-GLエミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまくHP-GLエミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［HP-GL/2］：（HP-GL/2エミュレーションモード）
HP-GL/2エミュレーションモードに切り替えます。アプリケーションソフトが使用するコントロールコマンドがHP-GL/2エミュレーションコマンドに限られる場合や、自動切り替えでうまくHP-GL/2エミュレーションモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［LIPSダンプ］：（LIPSダンプモード）
コンピューターから送信されたデータを図形や文字に変換せずにLIPSのコントロールコマンドの形式でプリントされます。コンピューターからの出力内容を検証する場合などにこのモードにします。
LIPSダンプリストの見かたについては、「LIPSダンプリスト」を参照してください。
［Imaging］：（Imagingモード）
Imagingモードに切り替えます。TIFF/JPEGの画像ファイルをダイレクトプリントする場合や、自動切り替えでうまくImagingモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
［PDF］：（PDFモード）
PDFモードに切り替えます。PDFファイルをダイレクトプリントする場合や、自動切り替えでうまくPDFモードに切り替わらない場合にこのモードにします。
0KCS-18H