LIPS-ヘキサ形式モードの開始（@ @ L ?）
本制御命令を受信した後、以降のデータをヘキサ形式のデータとして処理し、LIPSの制御命令を使用できるようにします（このモードをLIPS-ヘキサ形式モードと呼びます）。

JIS | ＠ ＠ L ？
16進数 | 40h 40h 4Ch 3Fh

| ヘキサ形式とは、1バイト（8ビット）のデータを示すコード（16進数）を、上位と下位に分けて2バイトの文字形式（アスキーコード）で表します。 LIPS-ヘキサ形式モードでは、LIPSの制御命令、文字コード、および後退 BS とスペース SP のみ有効になります。したがって、そのほかの本エミュレーションモードの制御命令およびLIPSのバイナリ形式の制御命令は無効になります。 本制御命令を受信すると、印字データがある場合は印字して排紙後、ソフトリセット処理が行われます。さらに、LIPS-ヘキサ形式モードに移行後、パラメータリセット処理が行われます。 LIPS-ヘキサ形式モードは、LIPSの制御命令「ジョブ終了命令 ESC P O J ESC ¥）を受信すると終了します。
| LIPS-ヘキサ形式モード時にバイナリ形式の後退 BS およびスペース SP を受信すると、次の動作を行ないます。
| 後退 BS を受信すると、直前のヘキサ形式データ1文字を消去します。 スペース SP を受信すると、後退 BS によって消去されたヘキサ形式データ1文字を復活させます。複数のデータが削除されている場合は、先に消去されたデータから先に復活させます。
| なお、後退 BS およびスペース SP がヘキサ形式で送られた場合は無効となります。

| ヘキサ形式でデータを送る場合は、メニューのその他グループの「HEX／LIPS機能」で［有効］を設定してください。［無効］の場合はヘキサ形式として扱われません。 LIPS-ヘキサ形式モード時、次のLIPSの制御命令は無視されます。
| コメント表示命令1／2 ESC P y ESC ¥、 ESC P 0 y ESC ¥
| また、LIPS-ヘキサ中は、テキストモードではハードリセット命令が無視され、VDMモードではソフトリセット命令とハードリセット命令がLIPS-ヘキサ形式モードの終了命令となります。
| ハードリセット命令 ESC c ソフトリセット命令 ESC <
| LIPS-ヘキサ形式モードは、LIPSのジョブ終了命令が送られた時点で終了します。その後に送られる命令等がある場合、文字コードとして印字されます。

| 「ヘキサ形式データの設定（@ @ C ?）」 「ヘキサ形式モードを設定する（HEX／LIPS機能）」

0KCS-2SC