プロトコルの設定
ここでは、本製品の操作パネルを使用してプロトコルを設定する方法について説明しています。最初に設定を行うときは、本製品の操作パネルを使用してください。
最初の設定後に設定内容を変更する場合は、本製品の操作パネル以外を使用することもできます。詳細は、「設定／登録一覧表」を参照してください。
TCP/IPの設定
SMBとWINSの設定
TCP/IPの設定
1.
TCP/IPの設定を行う
TCP/IPの設定を行っていない場合は、「TCP/IPv4の設定」、「TCP/IPv6の設定」、および「TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定」を参照して設定を行います。
SMBとWINSの設定
WINS（Windows Internet Name Service）による名前解決を使用する場合は、続いてWINSの設定を行います。WINSは、NetBIOS名（SMB/CIFSネットワークでのコンピューター名やプリンター名）と、IPアドレスを対応させるサービスです。WINSを使用するには、WINSサーバーのIPアドレスの設定が必要です。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［ネットワーク］→［TCP/IP設定］→［コンピューター名/ワークグループ名の設定］を押す
3.
項目を設定→［OK］を押す
［コンピューター名］：本製品が属するコンピューター名を入力します。ネットワーク上の他のコンピューターやプリンターなどで使用している名前と重複しない名前を入力してください。全角文字も使用できます。
［ワークグループ名］：本製品が属するワークグループ名を入力します。お使いの環境にワークグループがない場合は、Windows上でワークグループを作成して、そのワークグループ名を入力してください。全角文字も使用できます。
［コメント］：必要に応じてプリンターに関するコメントを入力します。プリンターの情報を見るときに、ここに指定したコメントが表示されます。全角文字も使用できます。

重要
［ワークグループ名］にドメイン名は指定できません。 ［コンピューター名］と［ワークグループ名］にはスペースを含む名称を設定できません。 Windows環境でお使いの場合、［コンピューター名］を数字のみで設定するとアクセスエラーが起きる可能性があります。

4.
［TCP/IP設定］の［WINS設定］を押す→次の項目を設定→［OK］を押す
WINSの名前解決を使用するときは、<WINSによる名前解決>の［ON］を押します。［WINSサーバーアドレス］にWINSサーバーのIPアドレスを入力してください。
お使いのネットワーク環境のコンピューター側でスコープIDを設定しているときは、スコープIDを設定します。［スコープID］を押してください。スコープIDを入力したあと、［OK］を押してください。

重要
IPアドレスの決定方法がDHCPの場合、DHCPサーバーからWINSサーバーのIPアドレスを取得できるときにはいつでも、DHCPサーバーから取得したIPアドレスが上書きされます。 スコープIDは、プリンター、コンピューターが使用できる範囲を決めるための識別子です。WINSの名前解決を使用する場合もしない場合も、スコープIDを参照します。 スコープIDを設定したときは、スコープIDが異なるコンピューターとは通信できません。 お使いのネットワーク環境のコンピューター側でスコープIDを設定していないときは、［スコープID］は空欄にしておいてください。

0KCS-365