機能制限モードを使用する
フィニッシャーのシフト（ずらし）やホチキスを設定してプリントするときに何度も失敗する場合は、フィニッシャーのシフト（ずらし）やホチキスの機能を一時的に使用しないように設定できます。
また、サービスコール画面から一時的な処置として機能制限モードを設定した場合も、本設定を「OFF」にすることで機能制限を解除できます。ただし、エラーの原因が解決されていない場合は、再びサービスコールが表示されます。（→サービスコール表示）
この機能を使用するために必要なオプションの詳細については、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機能制限モード］を押す
3.
［ON］→［OK］を押す
機能制限モードを使用しないときは、［OFF］を押します。

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-45X