ファクスをプリントする用紙について
ファクスを受信すると、カセットにセットされている用紙の中から受信文書と同じサイズの用紙が選択され、プリントされます。受信文書と同じサイズの用紙がセットされていないときは、次の用紙が選択されます（［ファンクション設定］（設定／登録）の<用紙カセット選択>がすべて「ON」のとき）。プリントの途中で用紙切れになったときも、同様に選択されます。
受信文書の用紙サイズ

受信文書のサイズ | 用紙サイズの優先順位
A3 | A3 → B4* → A4* → A4R*
B4 | B4 → A3 → A4* → A4R* → B5×3 → B5R×3
A4 | A4 → A4R → B4 → A3 → A5R×3 → B5×2 → B5R×2
B5 | B5 → B5R → A4 → A4R → B4 → A3
A5 | A5R → A4 → A4R → B5 → B5R → B4 → A3

* は自動的に縮小してプリントされます。

重要
受信文書をプリントできる用紙は、次のとおりです。 用紙サイズ：A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 用紙の種類：普通紙、再生紙、色紙、ユーザー定義の用紙（坪量：64～105 g/m2、特徴：ノーマル、表面性：上質紙または再生紙の設定の用紙）

メモ
ファクスで使用するカセットを割り当てることができます。（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する） 受信文書のサイズが選択可能な用紙のサイズより大きいとき、75%～97%（1％きざみ）の倍率で縮小してプリントするように設定できます。（→受信ファイルを縮小してプリントする） 記録紙の選択順序を変更できます。（→受信ファイルのプリント方法を設定する） 受信文書を用紙の両面にプリントできます。（→受信ファイルを両面プリントする）

0KCS-0R1