ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）
PC-PR201／80Aの印字に対応する本エミュレーションモードのページフォーマットを次の7種類から選択します。
実寸縦（Fmode 1）
A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズの用紙をPC-PR201／80Aに縦置きでセットした場合と同じ印字結果になります。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、PC-PR201／80Aと同じ用紙サイズを設定します。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
実寸横（Fmode 2）
A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズの用紙をPC-PR201／80Aに横置きでセットした場合と同じ印字結果になります。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、PC-PR201／80Aと同じ用紙サイズを設定します。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
10インチ→A4縦（Fmode 3）
PC-PR201／80Aで10×11インチの連続用紙に印字するデータ（80文字×66行）をA4サイズに入るように縮小してポートレイトで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、A4サイズ以上の用紙を設定します。
15インチ→A4横（Fmode 4）
PC-PR201／80Aで15×11インチの連続用紙に印字するデータ（136文字×66行）をA4サイズに入るように縮小してランドスケープで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、A4サイズ以上の用紙を設定します。
15インチ→B4横（Fmode 6）
PC-PR201／80Aで15×11インチの連続用紙に印字するデータ（136文字×66行）をB4サイズに入るように縮小してランドスケープで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、B4サイズ以上の用紙を設定します。
2／3縦（Fmode 7）
A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズの用紙をPC-PR201／80Aに縦置きでセットして印字するデータを2／3の大きさに縮小してポートレイトで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、縮小率を考慮して、縮小した印字データが印字できるサイズの用紙を設定します。なお、アプリケーション側の用紙サイズの設定は、実際に印字する用紙サイズの1.5倍のサイズを設定してください。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
2／3横（Fmode 8）
A3、B4、A4、B5、A5、はがきサイズの用紙をPC-PR201／80Aに横置きでセットして印字するデータを2／3の大きさに縮小してランドスケープで印字します。ページレイアウトグループの「用紙サイズ」では、縮小率を考慮して、縮小した印字データが印字できるサイズの用紙を設定します。なお、アプリケーション側の用紙サイズの設定は、実際に印字する用紙サイズの1.5倍のサイズを設定してください。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。

| 「ページフォーマット」

0KCS-2WK