TCP/IPネットワークで使用するために必要な作業
TCP/IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次のとおりです。
1 プロトコルの設定
プロトコルの設定を行います。次のいずれかを使用して設定できます。
本製品の操作パネル
リモートUI
キヤノン製のユーティリティーソフトウェア
2 印刷またはファクス送信を行うコンピューターの設定
印刷またはファクス送信を行う各コンピューターの設定を行います。お使いのモデルによっては、コンピューターから印刷またはファクス送信を行うには、オプションを追加する必要があります。それぞれに必要なオプションについては、「必要なオプションとシステム環境」を参照してください。
3 ファイルサーバーの設定
本製品からのファイルの送信先となるコンピューターの設定を行います。

重要
手順1、3の作業は、お使いのネットワーク環境の管理者と相談して設定することをおすすめします。 本製品またはプリンターオプションには、UNIXで利用できるプリンタードライバーソフトウェアは付属していません。（UNIXをお使いの場合にプリンターを設定するには、LPDを使用してください。） ファクスオプションには、UNIXで利用できるファクスドライバーソフトウェアは付属していません。UNIXからはファクス送信できません。 TCP/IPを利用したネットワーク通信を行うためには、決められたポートを開放する必要があります。本製品は、［ネットワーク］の各設定項目を「ON」にすることで必要なポートが開放されるようになっています。使用しない機能の設定は「OFF」にすることをおすすめします。ポートを開放した状態では、第三者から不正アクセスされる可能性があります。

0KCS-350