送信時に使用する回線を設定する
回線を増設している場合に、送信する際に用いる回線の優先順位を設定できます。また、送信禁止も設定できます。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

メモ
この機能は、次のような方法で回線を増設している場合に使用できます。 スーパーG3FAXボード装着時に［モデムダイヤルイン設定］で<回線1>を「ON」に設定している。 スーパーG3FAXボードにG3回線増設キット（2回線）を追加している。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［回線設定］→［送信回線の選択］を押す
4.
各項目を選択→［OK］を押す
選択する項目：

［優先送信］： | 送信するときに、回線が使用中でなければ、［優先送信］を設定した回線を選択して送信します。
［送信禁止］： | ［送信禁止］を設定した回線の送信を禁止します。（回線は受信専用になります。）

送信回線の選択ができる回線は、オプション装着状況と［ファンクション設定］（設定／登録）の［モデムダイヤルイン設定］により、次のようになります。
スーパーG3FAXボード装着時：
回線1、回線2（［モデムダイヤルイン設定］で<回線1>を「ON」にしている場合）
スーパーG3FAXボード+G3回線増設キット（2回線）追加時：
回線1、回線2、回線3（［モデムダイヤルイン設定］で<回線1>を「ON」にしている場合）、　回線4（［モデムダイヤルイン設定］で<回線2>を「ON」にしている場合）
モデムダイヤルイン設定については、「モデムダイヤルインを有効にする」を参照してください。

重要
1つの回線で［優先送信］と［送信禁止］を同時に設定することはできません。 どれか1つの回線を［優先送信］に設定してください。すべての回線を［送信禁止］に設定することはできません。 <モデムダイヤルイン設定>を「ON」から「OFF」に変更することによって、［優先送信］を設定していた回線が使用できなくなる場合があります。この場合は、<モデムダイヤルイン設定>を「OFF」に変更した回線がかわりに［優先送信］が設定されます。 <回線1>を送信禁止にしても手動送信やプッシュホンサービスの通信は<回線1> が使われます。

メモ
［その他の機能］で回線を選択した場合は、その設定が優先されます。（→回線種類の選択）

0KCS-0A5