ECM受信を有効にする
ファクス受信ファイルをECM方式で受信できます。
ECM方式は、通信画像のエラーを自動的に補正して通信を行う機能です。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

重要
ECM方式で通信を行う場合は、相手機および本製品でECM機能を設定する必要があります。（双方で設定されていないと、この機能は無効になります。）

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［ファクス設定］を押す
3.
［ECM受信］を押す
4.
［ON］→［OK］を押す
ECM受信を行わない場合は、［OFF］を押します。

重要
ECM機能を設定した場合でも、電話回線の影響でエラーになることがあります。 電話回線にトラブルなどが発生した場合、受信に時間がかかることがあります。

0KCS-0C2