初期状態
N201エミュレーションモードには、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズでは6種類のリセット処理があります。
リセット処理が行われると、印字環境などの各種の設定は、メニューの設定に初期化されます。
電源オン
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの電源を入れたときに行われるリセット処理です。
すべての印字パラメータおよび登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）が初期化されます。
ハードリセット処理（プリンター初期化）
タッチパネルのキー操作でハードリセット処理（プリンター初期化）を行います。
このリセット処理では、電源オンのときと同等の処理が行われます。
すべての印字パラメータおよび登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）が初期化されます。
ソフトリセット処理（プリント中止）
タッチパネルのキー操作でソフトリセット処理（プリント中止）を行います。
すべての印字パラメータが初期化されます。登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）は、メニューの「登録レベル」が「一時」に設定されている場合のみ初期化されます。
ジョブ終了時のソフトリセット処理
一連の印刷処理（ジョブ）が終了した時点でリセット処理が行われます。
次のようなとき、ジョブが終了したとみなされます。
排紙操作を行ったとき
ジョブタイムアウトになったとき*
LIPSモードに切り換わる制御命令を受信したとき
現在作成中のページを排紙し、一部の印字パラメータが初期化されます。登録データ（登録文字、フォームデータ、マクロデータ）は、メニューの「登録レベル」が「一時」に設定されている場合のみ初期化されます。
*「タイムアウト」の設定で自動ジョブ終了時間を設定している場合、ジョブ終了命令を受信しなくても一定時間が過ぎるとジョブが終了します。
PC-PR201／80Aのリセット命令によるソフトリセット処理
PC-PR201／80Aの制御命令「プリンターのリセット処理 ESC c 1」を受信し、リセット処理が行われます。
一部の印字パラメータが初期化されます。
専用命令によるパラメータリセット処理
専用命令を実行すると、リセット処理が行われます。
一部の印字パラメータが初期化されます。
リセット処理とメニューの設定値

設定項目 | 電源オン プリンター初期化 プリント中止 | ジョブ終了 | PC-PR201 制御命令 | 専用命令
ページ レイアウト | ページフォーマット | メニューの設定値*1 | 保持 | 保持
用紙位置
上余白
用紙位置微調整
領域
右マージン既定値
用紙サイズ
2ページ印刷設定
行桁 | 行固定機能
桁固定機能
行数
桁数
漢字ピッチ
フォント | 漢字書体 | メニューの設定値*1
フォントID
漢字サイズ | 保持
OCRフォント | メニューの設定値*1
ゼロ書体
国別文字
漢字グラフィックセット
印字機能 | イメージの補正
外字サイズ
グラフィック
システムオーバーレイ
スタートアップマクロ | 保持
ユーザーオーバーレイ1
ユーザーオーバーレイ2
印字動作 | HEXモード後のLF | メニューの設定値*1
CR 機能
印字指令
バッファーフル
VFC | 改行幅
単票用紙長機能
用紙長機能
用紙長設定
ミシン目スキップ
その他 | 登録レベル | 保持
HEX／LIPS機能
LIPSフォーム

*1アプリケーションソフトウェアなどで変更されている設定項目がすべてメニューの設定値に戻ることを示します。
リセット処理とPC-PR201／80Aの設定値

設定項目 | 電源オン プリンター初期化 プリント中止 | ジョブ終了 | PC-PR201 制御命令 | 専用命令
PC‐PR201／ 80A | ページ長 | 設定・用紙などに依存*1 | 設定・用紙などに依存
ボトム領域 | メニューの設定値*2
垂直タブ位置 | チャネル2：6行ごとにセット チャネル3～6：クリア
左マージン位置 | 1
右マージン位置 | ページフォーマット、印字領域モード、用紙サイズに依存
水平タブ位置 | なし
改行ピッチ | メニューの設定値
キャラクタモード | カタカナモード
ANK／漢字種別 | ANK
印字方式（ANK） | パイカモード
印字方式（漢字） | 横書き
改行方向 | 順方向
文字拡大モード | 解除
強調文字モード | 解除
アンダーラインモード | 解除
半角漢字縦印字モード | 解除
半角漢字の2文字構成縦印字モード | 解除
漢字文字ピッチ | 3／20インチ
スクリプト文字モード | 解除
登録文字の印字モード | 内字
文字の拡大指定文字 | 解除
漢字文字サイズ | 10.5ポイント
2文字構成縦印字モード | 解除
横罫線モード | 解除
横罫線の高さ | 24ピン
縦罫線の高さ | 24ピン
文字修飾 | 解除
縦縮小文字の印字位置 | 下付き
固定ドットスペース | 左：0, 右：0
フォーマッティングモード | 解除
ラインの太さ | 2ドット

*1詳細「ページ長の初期状態」を参照。
*2ページ長≦ボトム領域の場合は、ミシン目スキップは0とみなされます。
*3メニューの「登録レベル」が「永久」なら保持し、「一時」ならANKになります。（→その他のグループ）)
リセット処理と専用命令の設定値

設定項目 | 電源オン プリンター初期化 プリント中止 | ジョブ終了 | PC-PR201 制御命令 | 専用命令
専用命令 | 漢字文字ピッチ | 3／20インチ
右マージン位置 | ページフォーマット、印字領域モード、用紙サイズに依存*1
ANK文字サイズ | ページフォーマットに依存
ヘキサ形式モード | 解除 | 保持

*1詳細は「右マージンの初期状態」を参照。
リセット処理と受信データ・登録データ

設定項目 | 電源オン | プリンター初期化 | プリント中止 | ジョブ終了 | PC-PR201 制御命令 専用命令
受信・登録データ | 文字の登録 （2バイトコード） | クリア | クリア／保持*1 | 保持
文字の登録 （1バイトコード） | クリア | クリア／保持*1 | 保持
ユーザーページの登録 | クリア | クリア／保持*1 | 保持
複写ページの登録 | クリア | クリア／保持*1 | 保持
マクロ登録 | クリア | クリア／保持*1 | 保持
ページバッファー | クリア | 印字*2 | 印字*3
行メモリー内の未印字データ | クリア | クリア*4
現在の印字位置 | 最左端相当位置

*1メニューの「登録レベル」が「永久」なら保持し、「一時」ならクリアされます。（→その他のグループ）
*2ジョブ終了までのデータを実行し、ページバッファーを印字して排紙します。
*3iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズ専用の制御命令によるリセットを受信した時点で、直前の印字開始命令までのデータを印字し、排紙します。
*4専用命令のときだけ、印字されます。
N201エミュレーションモードのメニューの初期状態

グループ | 設定項目 | エ場出荷時の設定状態
ページ レイアウト | ページフォーマット | 実寸縦
用紙位置 | 中央
上余白 | 0
用紙位置微調整 | 0
領域 | 標準
右マージン既定値 | 136桁
用紙サイズ | A4
2ページ印刷 | 設定しない
行桁 | 行固定機能 | 無効
桁固定機能 | 無効
行数 | 66行
桁数 | 136桁
改行ピッチ | 2/1
フォント | 漢字書体 | 明朝
フォントID | 2
漢字サイズ | システム
OCRフォント | 使用せず
ゼロ書体 | 斜線無しゼロ
国別文字 | 日本
漢字グラフィックセット | JIS78
印字機能 | イメージの補正 | しない
外字サイズ | 10.8ポイント
グラフィック | ネイティブ
システムオーバーレイ | しない
オーバーレイ番号 | 1
スタートアップマクロ | 0
ユーザーオーバーレイ1 | しない
ユーザーオーバーレイ2 | しない
印字動作 | HEXモード後のLF | 無視する
CR 機能 | 復帰のみ
印字指令 | CR のみ
バッファーフル | 復帰／改行
VFC | 改行幅 | 6 lpi
単票用紙長機能 | 無効
用紙長機能 | 無効
用紙長設定 | 66行
ミシン目スキップ | 0行
その他 | 登録レベル | 一時
HEX/LIPS機能 | 無効
LIPSフォーム | LIPS2

ページ長の初期状態
リセット処理が行われたときのページ長の初期値は、ページフォーマット、領域モード、初期状態で有効になるページ長の設定（用紙長機能）によって次のようになります。

ページ フォーマット | 領域 | 用紙長機能 | ページ長
Fmode 1 Fmode 2 | ― | 無効 | 66行（6 lpi）
有効 | メニューの「用紙長設定」の設定値
Fmode 3 | 標準 | 無効 | 66行（6 lpi）
Fmode 4 | 有効 | メニューの「用紙長設定」の設定値
ワイド | 無効 | 用紙サイズに依存
Fmode 6 | 有効 | メニューの「用紙長設定」の設定値
Fmode 7 Fmode 8 | ― | 無効 | 66行（6 lpi）
有効 | メニューの「用紙長設定」の設定値

右マージンの初期状態
リセット処理が行われたときの右マージン位置の初期値は、ページフォーマット、用紙位置、領域モード、および右マージン位置の設定（右マージン既定値）によって次のようになります。

ページ フォーマット | 用紙位置 | 領域 | 右マージン既定値 | 右マージン位置
Fmode 1 Fmode 2 | 中央 | － | － | 136桁目（パイカモード）
左端 | － | 136桁 | 136桁目（パイカモード）
－ | 用紙右端 | 用紙サイズに依存
Fmode 3 Fmode 4 Fmode 6 | － | 標準 | － | 136桁目（パイカモード）
ワイド | － | 用紙サイズに依存
Fmode 7 Fmode 8 | 中央 | － | － | 136桁目（パイカモード）
左端 | － | － | 用紙サイズに依存

0KCS-348