漢字コード

JIS、シフトJIS、EUC、DEC

プリントするデータの漢字コード体系に応じて、漢字コードを設定します。
通常は［JIS］に設定しておきますが、［JIS］以外の設定値は次のような場合に設定します。
［シフトJIS］
アプリケーションソフトを使わず、MS-DOSのテキストデータをそのままプリントするとき
EUC（Extended Unix Code：UNIX拡張コード）
UNIXをOSとするワークステーションやコンピューターを使用するとき
DEC（DECコード）
DEC漢字コードを採用しているワークステーションを使用するとき
各漢字コードの文字セットは、次のようにG0～G3の割り当てテーブルに割り当てられます。

| シフトJIS | JIS | EUC | DEC
G0 | 半角英数字 | 半角英数字 | 半角英数字 | 半角英数字
G1 | 半角カナ | 半角カナ | 全角漢字 | 半角カナ
G2 | 全角漢字 | 全角漢字 | 半角カナ | 全角漢字
G3 | 漢字縮小 | 漢字縮小 | 全角漢字 | 全角漢字

GL | G0 | G0 | G0 | G0
GR | G1 | G1 | G1 | G3
ペア | G0～G1 | G0～G1 | 解除 | 解除

重要
［シフトJIS］に設定すると、LIPSのC1制御命令は使用できなくなりますが、ビット長を7ビット形式で送信すれば、LIPSのコマンドとして動作します。 本項目で漢字コードを設定するということは、漢字コード体系に応じて文字セットを割り当てテーブルに割り当てるということです。JISで規定されていない拡張文字などはプリントされません。 上記以外の漢字コードを使用する場合は、アプリケーションソフト側で文字セットを割り当ててください。

メモ
指定された文字セットが存在しない場合は、近い属性の文字セットを使用してプリントされます。 JIS漢字コードには「新JIS」と「旧JIS」があります。新JISと旧JISの切り替えは、「漢字グラフィックセット 」で設定します。 UNIXではEUCを採用していますが、中にはOSのデバイスドライバがJIS漢字コードなどに変換するものもあります。詳しくは、コンピューターの操作説明書を参照してください。

0KCS-19K