改行ピッチの設定（1／120インチ単位）（[ESC] %9）
改行ピッチを1／120インチ単位で設定します。

JIS | ESC ％ 9 <改行ピッチ（2バイト）>
16進数 | 1Bh 25h 39h <改行ピッチ（2バイト）>

| <改行ピッチ（2バイト）> 改行ピッチを設定します。
単位： | 1／120インチ
範囲： | 00h 01h～00h 3Ch（1～60）

| 同一行内で複数の改行ピッチ設定を行った場合、現在行の改行ピッチは垂直方向の移動が行われた後に印字データが送られた時点で決まります。アンダーラインのないスペース（空白）や水平タブ位置移動および水平相対／絶対位置への移動では改行ピッチは決まりません。 バッファー内に印字データがない場合は、本制御命令を受信した時点で改行ピッチが有効になりますが、垂直方向の移動をともなわない印字開始命令によってバッファー内のデータを印字しても改行ピッチは有効にならず、垂直方向の移動命令が実行された時点で、次行から有効になります。 設定した値がエラーの場合、本制御命令は無視されます。

| 改行ピッチの設定（lpi単位）（[ESX] 03h 00h 01h） ESX 03h 00h 01h

0KCS-2L0