プリンターの接続方法（IPP/IPPS）
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2をお使いの場合
Mac OS X 10.5 - 10.9をお使いの場合
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2をお使いの場合
手順中の画面や項目名は、Windows 8のものです。お使いのOSの種類によっては、項目名などが異なることがあります。
1.
ドライバーをインストールするコンピューターのIPアドレスが本製品の［ファイアウォール設定］で送受信を許可されているかどうかを確認（→「TCP/IPv4の設定」の手順16～18、および「TCP/IPv6の設定」の手順13～15）

重要
［ファイアウォール設定］で送受信を許可されていないIPアドレスの場合、ドライバーをインストールできません。 ドライバーをインストールしたコンピューターのIPアドレスが［ファイアウォール設定］で送受信を許可されなくなった場合、そのコンピューターから印刷またはファクス送信は行えません。

2.
プリンタの追加ウィザードを起動
Windows XP Professionalの場合：
Windows XP Home Editionの場合：
Windows Server 2003の場合：
Windows Vistaの場合：
Windows Server 2008の場合：
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2の場合：
Windows XP Professionalの場合：
［スタート］メニューの［プリンタとFAX］を選択
［プリンタのタスク］で［プリンタのインストール］→［次へ］をクリック
Windows XP Home Editionの場合：
［スタート］メニューの［コントロールパネル］－［プリンタとその他のハードウェア］－［プリンタとFAX］を順に選択
［プリンタのタスク］で［プリンタのインストール］→［次へ］をクリック
Windows Server 2003の場合：
［スタート］メニューの［プリンタとFAX］を選択
［プリンタの追加］アイコンをダブルクリック→［次へ］をクリック
Windows Vistaの場合：
［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択
［プリンタ］をダブルクリック→［プリンタのインストール］をクリック
Windows Server 2008の場合：
［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択
［プリンタ］→［プリンタの追加］をダブルクリック
Windows 7/Server 2008 R2の場合：
［スタート］メニューから［コントロールパネル］を選択
［ハードウェアとサウンド］→［プリンターの追加］をクリック
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2の場合：
デスクトップ画面右上(右下)にカーソルを置き、［設定］→［コントロールパネル］を選択
［ハードウェアとサウンド］／［ハードウェア］→［デバイスとプリンター］→［プリンターの追加］をクリック
3.
プリンターのURLを指定
プリンターの種類→プリンターの接続方法を選択
Windows XP/Server 2003：［ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ］を選択したあと、［次へ］をクリックしてください。［インターネット上または自宅／会社のネットワーク上のプリンタに接続する］を選択してください。
Windows Vista/Server 2008：［ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンタを追加します］→［探しているプリンタはこの一覧にはありません］→［共有プリンタを名前で選択］を選択してください。
Windows 7/Server 2008 R2：［ネットワーク、ワイヤレスまたはBluetoothプリンターを追加します］→［探しているプリンターはこの一覧にはありません］→［共有プリンターを名前で選択］を選択してください。
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：［探しているプリンターはこの一覧にはありません］→［共有プリンターを名前で選択する］を選択してください。
URLを入力→［次へ］をクリック
通常のIPP印刷を行う場合は、次のURLを入力します。
http://<本体のIPアドレスまたは名前>/ipp
暗号化通信を利用してIPPS印刷を行う場合は、次のURLを入力します。
https://<本体のIPアドレスまたは名前>/ipp
プリンターの製造元とプリンター名を選択する画面で［ディスク使用］をクリック→付属のCD-ROMをコンピューターにセット
4.
プリンタードライバーが入っているフォルダーを指定→画面の指示に従ってインストールを完了
Mac OS X 10.5 - 10.9をお使いの場合
PS拡張キットを有効にして、Mac OSに標準添付されているApple社製PSプリンタードライバーを使用すると、プリントアプリケーションとしてIPPを設定できます。「コンピューターからのプリント (Mac OS)」を参照してプリンター記述ファイルをインストールしたあと、Macintoshの説明書を参照して印刷設定を行ってください。

重要
Windows Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2をお使いの場合にIPPS印刷を使用するときには、本製品の公開鍵を取得してWindows Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2にインストールする必要があります。公開鍵を取得する手順については、「Windows Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2でSSLを使用する場合に本製品の公開鍵を取得するには」を参照してください。

メモ
Windows Vistaをお使いの場合には、操作の途中で確認ダイアログが表示されることがあります。そのようなときには、ユーザー名とパスワードを入力してください。詳細は、OSの説明書などを参照してください。

0KCS-35L