ページ長の設定（[ESX] 04h）
現在行をTOF行として、ページ長を設定します。

JIS | ESX 04h［設定単位（3バイト）］<ページ長（1バイトまたは2バイト）>
16進数 | 1Bh 7Eh 04h［設定単位（3バイト）］<ページ長（1バイトまたは2バイト）>

現在行をTOF行として、ページ長を設定します。

| ［設定単位（3バイト）］<ページ長（1バイトまたは2バイト）> はじめの3バイトでページ長を設定する単位を指定し、続く1バイトまたは2バイトでページ長を設定します。
設定単位 | 文字ピッチ
行単位（改行ピッチ6 lpi単位） | 00h 03h 00h | 00h 01h ～ 01h FFh（1～511行）
行単位（現在の改行ピッチ単位） | 00h 02h 01h | 00h ～ FFh（0～255行）
インチ単位 | 00h 02h 02h | 00h ～ FFh（0～255インチ）
ただし、現在の改行ピッチ単位およびインチ単位の場合は、24インチを越える指定を行っても24インチになります。

| 連続用紙に対応したページフォーマット時（Fmode 3, 4, 6およびFmode 7, 8のワイド領域モード）に本制御命令が実行されると、現在行をTOF行としてページ長が設定されます。 カット紙に対応したページフォーマット時（Fmode 1, 2およびFmode 7, 8の標準領域モード）は、TOF行の設定が無効となります。 設定した値がエラーの場合、本制御命令は無視されます。

| ページ長の設定（[ESC] F） ESC F

0KCS-2LC