漢字文字サイズの指定
漢字縦／横印字モード時の解像度を指定します。

JIS | FS 0 4 S <解像度（3バイト）>
16進数 | 1Ch 30h 34h 53h <解像度（3バイト）>

| <解像度（3バイト）>
| 解像度を指定します。
値 | 設定内容
120 | 180 dpi（12 ポイントモード）
105 | 160 dpi（10.5ポイントモード）
108 | 160 dpi（10.5ポイントモード）
095 | 180 dpi（ 9.5ポイントモード）
096 | 180 dpi（ 9.5ポイントモード）
070 | 240 dpi（ 7 ポイントモード）
072 | 240 dpi（ 7 ポイントモード）

| 本エミュレーションモードでは、漢字サイズは変更せずに、解像度のみを切り換えます。 本制御命令は漢字縦／横印字モード時に有効になります。

| 漢字の文字ピッチの指定

0KCS-32Y