［仕上げ］パネル

1.両面印刷 | 用紙の表と裏に印刷を行います。（→「両面印刷を行う」） | 2.製本印刷 | 出力された用紙をまとめて製本できるように、ページを割り付けて印刷します。 （→「製本印刷を行う」）
3.とじ方向／とじしろ指定 | とじしろをつける方向や、とじしろの幅を設定します。 | 4.排紙設定 | ステイプルやシフトなど排紙設定を行います。

メモ
お使いのOS、アプリケーションソフトウェア、プリンタードライバーの種類およびバージョンによって画面が異なることがあります。 Mac OS X 10.7以降をお使いの場合、画面下部にある［詳細を表示］/［詳細を隠す］をクリックすると、オプションの表示/非表示が切り替わります。 Mac OS X 10.5/10.6をお使いの場合、［プリンタ］の右にある［］をクリックすると、オプションの表示/非表示が切り替わります。

0KCS-428