受信モードを選択する
ファクスを受信するときに、次の2つのモードをお使いいただけます。
imageRUNNER ADVANCE C3330でこの機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
自動受信
ファクスを自動的に受信します。ただし、自動受信はファクス専用のため、相手先が電話をかけてきても自動的に受信動作になり、電話をうけることはできません。
FAX/TEL切替
本製品に電話機またはハンドセット・G2を装着しているときに、ファクスと電話を自動的に切り替えて使用できます。相手先がファクスのときは自動的に受信し、電話のときは呼び出し音で知らせます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［受信/転送］→［ファクス設定］を押す
3.
［受信モード選択］を押す
4.
受信モードを選択→［OK］を押す
［自動受信］を選択した場合：
［FAX/TEL切替］を選択した場合：
［自動受信］を選択した場合：
［OK］を押す
［FAX/TEL切替］を選択した場合：
［詳細設定］を押す
各項目を設定→［OK］→［OK］を押す
［呼出開始時間］：
電話をうけてから呼び出し音を鳴らすまでの時間を設定します。
［呼出開始時間］を押したあと、［－］［＋］で設定します。
［呼出時間］：
呼び出し音を鳴らし続ける時間を設定します。
［呼出時間］を押したあと、［－］［＋］で設定します。
<呼出後の動作>：
呼び出し音を鳴らしても、こちらが電話に出ないときの本製品の動作を設定します。

［終了］： | こちらが電話に出ないとき、自動的に電話を切ります。
［受信］： | こちらが電話に出ないとき、自動的に受信動作に切り替わります。

<音声応答>：
音声応答メッセージを流す場合は［ON］を押します。

重要
回線を増設した場合、この設定が機能するのは回線1（標準回線）のみです。回線1（標準回線）にてお使いください。 それぞれの設定と電話機またはハンドセット・G2の動作との関係は次のとおりです。
接続電話タイプ | 受信モード選択（本設定） | 電話機・ハンドセット・G2の動作
電話機 ハンドセット・G2 | 自動受信 | 鳴動しない*1
FAX/TEL切替 | 相手がFAXの場合：鳴動しない*1 相手が電話の場合：鳴動する*2
*1 着信呼出が「ON」の場合は鳴動します。（→着信時に呼び出し音を鳴らす（着信呼出）） *2 呼出開始時間後に鳴動します。

メモ
本製品に電話機またはハンドセット・G2を装着しているときは、電話をかけることができます。 自動受信時は、電話をかけることはできますが、うけることはできません。 ［FAX/TEL切替］を設定するには、本製品に電話機またはハンドセット・G2を装着する必要があります。 次の条件をすべて満たしているときは、［ファクス着信呼出］を「OFF」に設定しても、電話機またはハンドセット・G2の呼び出し音が鳴ります。 ［スリープ時の消費電力］を「少ない」に設定している 本製品がスリープモードに入っている

0KCS-0C3