片面プリント時と両面プリント時の印字面を合わせる
あらかじめロゴが印刷されている用紙など、オモテ／ウラを考慮する必要がある用紙を使う場合に、本設定を［プリント面優先］にすると、用紙の向きをセットしなおさなくても、片面プリント時と両面プリント時ともに1ページ目をオモテ面に印字できます。
プリント例

ロゴ入りの用紙 |  | 原稿
オモテ面 | ウラ面 |  |

片面プリント |  | 両面プリント
オモテ面に印字 |  | 1ページ目、3ページ目...（以降奇数ページ目）をオモテ面に印字

上図のようなプリント結果にするためには、用紙セットの向きを次のようにしてください。

| プリント方法 | 給紙段 | 用紙セットの向き
［速度優先］に設定したとき | 片面プリント | カセット | オモテ面を上
手差しトレイ | オモテ面を下
両面プリント | カセット | オモテ面を下
手差しトレイ | オモテ面を上
［プリント面優先］に設定したとき | 片面／両面プリント | カセット | オモテ面を下
手差しトレイ | オモテ面を上

重要
[プリント面優先］に設定した給紙段は、自動用紙選択、用紙カセット自動選択の選択対象となりません。 [プリント面優先］に設定した場合、片面プリントのプリントスピードが遅くなります。 ［プリント面優先］の設定どおりにプリントできるのは、次の用紙をセットした場合です。その他の用紙では「用紙がありません。」と表示されて給紙されないか、［プリント面優先］の設定が無効になります。 用紙サイズ： 305 × 457 mm、A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5R 用紙の厚さ： 52～220g/m2 用紙の種類： 薄紙、普通紙、再生紙、色紙、厚紙1、厚紙2、厚紙3、パンチ済紙

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［共通］→［給紙動作］を押す
3.
［給紙方法切替］を押す
4.
給紙箇所ごとに［プリント面優先］→［OK］を押す
0KCS-06W