受信側の設定をする
配信元による受信制限を行う
機器情報のデータを更新前に戻す
配信されたデータの受信制限を設定する

メモ
機器情報のデータを更新前に戻す場合、戻すことができるのは、更新されたデータの１つ前のみです。 配信データを受信して更新を開始すると、更新が終了するまで設定更新画面が表示され、本体の操作を一切行うことができません。

配信元による受信制限を行う
imageRUNNER ADVANCE C3330/C3330F/C3320F以外の機種からの受信を制限します。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<受信側設定>の［配信元による受信制限］→［ON］→［OK］を押す
配信元による受信制限を行わないときは、［OFF］を押します。
4.
［OK］を押す
機器情報のデータを更新前に戻す
機器情報を誤って更新してしまった場合などに、更新前のデータに戻すことができます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<受信側設定>の［データの復帰］を押す
4.
復帰させる項目を選択→［実行］を押す

重要
Workflow Composerの設定内容を、更新前のデータに戻すことはできません。 ［設定/登録の設定値］と［アドレス帳］を同時にデータ復帰させないと、［受信トレイ設定］の［URL送信設定］は設定内容が消えてしまうことがあります。

5.
［はい］を押す
6.
［OK］→［OK］を押す
配信されたデータの受信制限を設定する
配信された機器情報を受信して、更新するかどうかを設定できます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［機器情報配信の設定］を押す
3.
<受信側設定>の［機能毎受信制限］を押す→各項目を設定→［OK］を押す
各項目の［ON］を押すと、機器情報を受信して更新することができません。

メモ
各項目を「OFF」に設定するには、［環境設定］（設定／登録）で、あらかじめ使用鍵設定を行う必要があります。（→SSL暗号化通信で使用する鍵ペアの設定）

4.
［OK］を押す

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

0KCS-3F7