座標軸目盛長設定命令（TL）
プロットする座標軸の目盛りの長さを指定します。

JIS | TL《正の方向の目盛長（sd）》《，負の方向の目盛長（sd）》；
16進数 | 54h 4Ch《正の方向の目盛長（sd）》《2Ch 負の方向の目盛長（sd）》3Bh

| 《正の方向の目盛長（sd）》《負の方向の目盛長（sd）》
| X軸およびY軸にそって描かれる軸目盛りの長さを指定します。 目盛長は、スケーリングポイントP1、P2の垂直方向（X軸の目盛り）または水平方向（Y軸の目盛り）の距離のパーセント値で指定します。 原点より上側（Y）または右側（X）が正方向の目盛長となり、原点より下側（Y）または左側（X）が負方向の目盛長の指定となります。 2つのパラメータを省略すると、初期値と同じP1とP2の距離の0.5％が設定されます。

| 本命令は、X／Y軸目盛プロット命令XT／YTと共に使用します。

| X軸目盛プロット命令（XT） XT Y軸目盛プロット命令（YT） YT

0KCS-255