中とじユニットの針づまり処理
針づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って、つまっている針をすべて取り除いてください。

重要
針づまりの処理を行う場合は、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してから行ってください。 中とじユニットの針づまりの処理を行う前に、製本トレイに排紙された用紙をすべて取り除いてください。

1.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
2.
中とじユニットを引き出します。

| 1. 中とじユニットの取っ手を持ち、止まるまで引き出す
| 2. ホチキスユニットを一度手前に引いたあと起こす

3.
針カートリッジの左右をつまんで取り外します。
4.
つまみを引き上げます。

| 1. Aの部分を下に押す
2. Bのつまみを引き上げる

5.
つまっている針を取り除きます。

| 1. つまっている針を取り除く
2. Bのつまみを元に戻す

注意
ホチキス針でけがをしないように注意してください。

6.
針カートリッジを元に戻します。
針カートリッジは、カチッと音がするまで押し込んでください。
7.
中とじユニットを押し戻します。

| 1. ホチキスユニットを一度手前に引いて元に戻す
| 2. 中とじユニットの取っ手を持ち、元に戻す

注意
中とじユニットを元に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

8.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
針づまりの処理が終了したら、針の頭出しを必ず行ってください。（→中とじユニットの針の頭出しをする）

0KCS-3SX