ミシン目スキップ行数の設定（[ESC] N）
ミシン目スキップ行数を設定します。

JIS | ESC N <行数（1バイト）>
16進数 | 1Bh 4Eh <行数（1バイト）>

| <行数（1バイト）> 最終行からの行数でミシン目スキップ量を指定します。
単位： | 現在の改行ピッチでの行数
範囲： | 1～127（01h～7Fh）
初期値： | 0
ページのボトム位置（印字の最終行）は、ページ長から（改行ピッチ×行数）インチ上の位置になります。 ただし、現在のページの行数を超える設定は無視されます。

| 本制御命令は、連続用紙のミシン目部分に印字がかかるのを防ぐため、ページ下端から何行分かを印字しない行として設定する機能です。 本制御命令によってボトム位置を設定したあと、改行ピッチを変更してもスキップ量は変化しません。

| ミシン目スキップ行数の解除（[ESC] O） ページ長の設定（行単位）（[ESC] C） ページ長の設定（インチ単位）（[ESC] C [NUL]） 「ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）」

0KCS-1W3