WSD Scanで原稿を送信する
WSD Scanで原稿を送信する際の流れを説明します。

重要
本製品でWSD Scanを行う場合は、以下の条件でのみスキャンが可能です。
用紙サイズ： | A4
色： | カラー
解像度： | 300 dpi 固定
ファイル形式： | BMP、JPEG、PNG、TIFF

1.
原稿をセット

重要
フィーダーをご使用の場合でも、両面原稿はスキャンできません。両面原稿は、片面ずつスキャンしてください。 スキャンできる領域の大きさはA4までです。 例えばA3サイズの原稿をセットしてもA4のサイズしかスキャンされないのでご注意ください。

メモ
原稿をセットする方法は、「原稿をセットする」を参照してください。

2.
［WSD Scan］を押す
3.
送信先を選択する
リストには、同一ドメイン内のWSD Scan対応ドライバーがインストール済みのコンピューターが表示されているので、いずれかを選択します。
4.
［スタート］を押す
［（コンピューター名）へスキャン］を選択した場合：
コンピューター上に使用するプログラムを選択する画面が表示され、プログラムを選択後にスキャンが終了します。
［（コンピューター名）へスキャン］以外を選択した場合：
コンピューター上にエクスプローラーが起動し、スキャンされたファイルが表示されます。

メモ
送信先は40件まで表示されます。 送信先の選択時、［（コンピューター名称）へOCR用にスキャン］は使用できません。OCRスキャンをしたい場合は「原稿をサーチャブルPDF/XPS/OOXMLにする（OCR（文字認識））」を参照してください。

0KCS-14K