ファクスのオプション設定をする
ファクス本体に装着されているオプション（ファクスボードなど）を使用してファクス送信するには、あらかじめオプション設定をしておく必要があります。ファクスドライバーをはじめて使うとき、または本体のオプションを変更したときは、ドライバーでオプション設定をしてください。
ファクス情報を表示すると、お使いのファクスの通信方法（双方向通信／片方向通信）を確認できます。双方向通信の場合、オプション情報を自動取得して設定できます。片方向通信の場合、オプションを手動設定する必要があります。
ファクス情報を確認する
オプションを手動設定する

重要
［システム環境設定］でファクスを追加した直後、ドライバーは片方向通信モードになっています。双方向通信に対応したデバイスをお使いの場合、ファクス情報を表示すると、双方向通信モードに切り替えられます。 ドライバーが双方向通信モードに切り替わると、オプションを手動設定してもドライバーに反映されません。手動設定したい場合は、［システム環境設定］でファクスを削除して再度ファクスを追加したあと、ファクス情報を表示せずに、オプションを手動で設定してください。 ファクスの追加方法の詳細は、「Canon ファクスドライバガイド」を参照してください。

0KCS-3WH