データと設定を初期化する
この機能を実行すると、本体に格納されている次のデータは、上書き消去によって完全消去されます。通常、この操作は必要ありませんが、本体を返却したり廃棄したりするときなど、必要に応じて行ってください。
ボックスに保存されたデータ
受信トレイ（ファクスボックス／システムボックス）に保存されたデータ
アドレス帳に登録された宛先情報
送信機能で登録された読取モード
コピー機能、ファイル保存／利用機能、送信機能で登録された［よく使う設定］
MEAPアプリケーションおよびライセンスファイル
MEAPアプリケーションを使って保存されたデータ
MEAPのSMS（Service Management Service）のパスワード
（パスワードを変更していた場合は、工場出荷時のパスワードに戻ります）
User Authenticationのローカルデバイス認証で登録されたユーザーの認証情報
未送信の文書（タイマー送信が設定されている文書や予約中の送信文書）
ジョブの履歴情報
設定／登録で設定された内容
登録された転送設定
［管理設定］（設定／登録）→［デバイス管理］→［証明書設定］で登録されている鍵ペアとサーバー証明書

重要
全データ／設定の初期化を実行する際は、十分注意して行ってください。お客さまのデータの消失による損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 コピーカードリーダー・F1を装着している場合に全データ／設定の初期化を行うと、コピーカードリーダー・F1を再設置する必要がありますので、担当サービスにご連絡ください。 他のユーザーが、データを誤って消去してしまうことを防ぐため、管理者を設定することをおすすめします。 全データ／設定の初期化を行う前に、実行中のジョブがないかを確認してください。 データを消去する前に必要なデータのバックアップ、またはエクスポートを行ってください。バックアップ、またはエクスポートできるデータは、次のとおりです。 ボックスの設定と保存ファイル（データのバックアップについては、「保存データをバックアップ／リストアする」を参照してください。） リモートUIを使ってエクスポートできるデータ （MEAPアプリケーションによっては、保存しているデータをバックアップできる場合があります。お使いのMEAPアプリケーションの取扱説明書を参照してください。） MEAPアプリケーションのライセンスファイル （ライセンスファイルのダウンロードについては、「アプリケーションのライセンス管理をする」を参照してください。） User Authenticationのローカルデバイス認証で登録されたユーザーの認証情報 （認証情報のエクスポートについては、「ユーザー情報を管理する」を参照してください。） 機器情報配信機能によって送信できる登録内容 （機器情報配信機能を持つ他の複合機がある場合のみ、バックアップできます。その複合機に既に登録されているデータを利用する場合は、バックアップする必要はありません。機器情報配信機能については、「機器情報配信の設定をする」を参照してください。） MEAPアプリケーションが保存しているデータ （MEAPアプリケーションによっては、保存しているデータをバックアップできる場合があります。お使いのMEAPアプリケーションの取扱説明書を参照してください。）

データの初期化が完了したあと、確実に初期化を行えたことを確認するための「全データ/設定の初期化レポート」が自動的にプリントされます。レポートで次の項目が確認できます。
Serial Number
本製品のシリアルNOがプリントされます。
Device Name
本製品の機種名がプリントされます。
Overwrite Method for Deletion Mode
消去された内容、および消去モードがプリントされます。

メモ
「全データ/設定の初期化レポート」は英語でプリントされます。 全データ/設定の初期化を行うとジョブの履歴情報は消去されますが、「全データ/設定の初期化レポート」がプリントされたことは［ジョブ履歴］に残ります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［データ管理］→［全データ/設定の初期化］を押す
3.
消去モードを選択→［実行］を押す
選択する項目

［0データ1回書き込み］： | データの上書きに"0"データを使用して1回上書きします。
［ランダムデータ1回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して1回上書きします。
［ランダムデータ3回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して3回上書きします。
［ランダムデータ9回書き込み］： | データの上書きにランダムデータを使用して9回上書きします。
［DoD標準］： | 合計3回データを上書きします。データの上書きには、1回目は固定値、2回目はその固定値の補数、3回目はランダムデータを使用します。

データの消去には30分以上かかる場合があります。
全データ/設定の初期化を実行すると、本体は自動的に再起動します。
再起動後、「全データ／設定の初期化レポート」が自動で出力されます。

重要
実行中のジョブがある場合は、すべてのジョブが中止され消去されます。

重要
初期化中は、本体にアクセスできません。 本体からサーバーやコンピューターに画像などのデータが転送されて保存されている場合、これらのデータは全データ／設定の初期化を行っても消去されません。

メモ
全データ／設定の初期化レポートの詳細については、「全データ/設定の初期化レポート」を参照してください。

0KCS-3F0