リモートUIを起動する前に（準備）
管理者は、リモートUIを起動する前に、次の設定を行ってください。
ネットワーク設定
[環境設定]（設定／登録）の［ネットワーク］の項目を設定します。また、本体のIPアドレスまたはホスト名を確認しておきます。（→ネットワーク環境で使用するために必要な作業）
リモートUIを「ON」に設定する
[管理設定]（設定／登録）の［リモートUIのON/OFF］を「ON」に設定します。また、[デバイス管理] （設定／登録）の［デバイス情報の設定］も行っておくことをおすすめします。

重要
本製品の設定を変更する前に、Webブラウザーがクッキー（Cookie）、JavaScriptを使用できる設定にしてください。

メモ
［リモートUIのON/OFF］を「ON」することで、必要なポートが開放されるようになっています。使用しない場合は「OFF」にすることをおすすめします。ポートを開放した状態では、第三者から不正アクセスされる可能性があります。

リモートUIを有効にする
リモートUIを有効にするかどうかの設定は、本製品の操作パネルから行います。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［ライセンス/その他］→［リモートUIのON/OFF］を押す
3.
［ON］を押す→SSLの使用を選択
リモートUIを有効にしない場合は［OFF］→［OK］を押します。
SSLのセキュア通信を使用するときは、＜SSLを使用＞の［ON］を押します。

メモ
<SSLを使用>の設定変更は、MEAP設定（管理設定）の<SSLを使用>にも適用されます。 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

重要
プロキシーサーバー経由では接続できません。プロキシーサーバーをお使いの環境では、次のような設定を行ってください。 （設定はネットワーク環境によって異なりますので、お使いのネットワーク環境の管理者に相談してください。） Webブラウザーのプロキシーサーバーの設定で、「例外」（プロキシーを使用しないアドレス）に本製品のIPアドレスを追加します。 本製品の操作パネルを使用しているときは、リモートUIで同じ操作をすると最後に行った設定が有効になります。 同時に複数のリモートUIを起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リモートUIは1つだけ起動することをおすすめします。 Webブラウザーから文字を入力するときは、本製品のタッチパネルディスプレーから入力できる文字を使用してください。それ以外の文字を使用すると、本製品で正常に表示／認識されないことがあります。

0KCS-36S