BMLinkSプリントサービスを使用するための設定方法
1.
（設定／登録）を押す
2.
ログインする
詳細は、「ログイン方法」、「DepartmentID Authentication（部門別ID管理有効時）でのログイン方法」を参照してください。
3.
［環境設定］→［ネットワーク］→［TCP/IP設定］を押す
4.
［BMLinkS設定］を押す
5.
［ON］を押す
6.
［Discovery送信間隔］の時間設定を[]、[]で指定する
プリンターがネットワーク上で動作していることを示す情報を送信する間隔を設定します。
7.
[設置場所の情報]を押し、[国/地域名] [会社/組織名] [部門名] [ビル名] [階数] [ブロック名]を入力する→[OK]を押す
8.
［OK］を押す
この操作を繰り返して、設定／登録画面を閉じます。
9.
設定を有効にするため、本体を再起動します。

メモ
操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。 「BMLinkS for MEAP」を使用する場合は、本設定をOFFにしてください。詳しくは、「BMLinkS for MEAP」の取扱説明書をご参照ください。

0KCS-1JY