Mac OS X 10.5 - 10.9をお使いの場合
1.
ドライバーをインストールするコンピューターのIPアドレスが本製品の［ファイアウォール設定］で送受信を許可されているかどうかを確認（→「TCP/IPv4の設定」の手順16～18、および「TCP/IPv6の設定」の手順13～15）

重要
［ファイアウォール設定］で送受信を許可されていないIPアドレスの場合、ドライバーをインストールできません。 ドライバーをインストールしたコンピューターのIPアドレスが［ファイアウォール設定］で送受信を許可されなくなった場合、そのコンピューターから印刷またはファクス送信は行えません。

2.
ドライバーをインストール
各ドライバーの取扱説明書に従って、ドライバーをインストールします。
Mac OS X 10.5 - 10.9の環境でLIPSで印刷する場合
「Macintosh用LIPSプリンタドライバオンラインマニュアル」、または「Canon LIPSLXプリンタドライバガイド」に従って、ドライバーをインストールします。
Mac OS X 10.5 - 10.9の環境でPSで印刷する場合
「Canon PSプリンタドライバガイド」に従って、ドライバーをインストールします。
Mac OSに標準添付されているApple社製PSで印刷する場合（PS拡張キットをお使いのとき）
「コンピューターからのプリント (Mac OS)」を参照して、プリンター記述ファイルをインストールしてください。PSプリンタードライバーについては、Macintoshの説明書を参照してください。
0KCS-35J