水平相対位置への移動（右方向）（[ESC] %3）
印字位置を、指定した移動量だけ右方向へ移動します。

JIS | ESC ％ 3 <移動量（2バイト）>
16進数 | 1Bh 25h 33h <移動量（2バイト）>

| <移動量（2バイト）> 右方向への移動量を指定します。
単位： | 1／180インチ
範囲： | メニューの「印刷幅」で設定した印字幅によって次のようになります。
各ページフォーマットの領域モード | 印字幅 | 設定範囲
実寸モード（Fmode1/2）で右マージン既定値=印刷幅 縮小モード（Fmode3～8）で標準領域 | 13.2インチ | 00h 01h ～ 09h 48h（1～ 2376）
13.6インチ | 00h 01h ～ 09h 90h（1～ 2448）
8インチ | 00h 01h ～ 05h A0h（1～ 1440）
実寸モードで用紙右端 縮小モードでワイド | ― | 00h 01h ～ FFh FFh （1～65535）

| 移動量は、文字の拡大／縮小などの制御命令の設定には影響されません。 メニューの「イメージラップ」でイメージ折り返しモードが［する］に設定されている場合は、移動後の位置が右マージン位置を越えると自動的に改行して、次行の左マージン位置から残りの移動量を移動します。 イメージ折り返しモードが［しない］に設定されている場合は、移動後の位置が右マージンを越えても現在印字位置は右マージン位置にとどまります。 設定した値がエラーの場合、本制御命令は無視されます。

0KCS-2KS