鍵ペアとサーバー証明書の編集
登録した鍵ペアとサーバー証明書の設定を確認できます。必要がなくなった鍵ペアとサーバー証明書の削除や、使用中の鍵ペアの用途の確認も行えます。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［管理設定］→［デバイス管理］→［証明書設定］を押す
3.
［鍵と証明書リスト］→［本機の鍵と証明書リスト］を押す→次の操作を選択
ユーザー署名を有効にしていないときは、［本機の鍵と証明書リスト］を押す必要はありません。［鍵と証明書リスト］を押すと本機の鍵と証明書リストの画面に移ります。
名前の左側にが表示されている鍵ペアは、壊れているか無効です。鍵ペアを削除したあと、新しい鍵ペアを登録してください。（→鍵ペアとサーバー証明書の生成、またはコンピューターからインストールした鍵ペアファイルとサーバー証明書ファイルの登録）

メモ
Device Signature Keyは機器署名に必要な鍵ペアです。詳細については、「鍵ペアと機器証明書の設定／確認」を参照してください。

サーバー証明書を確認する：
登録されている鍵ペアを削除する：
使用中の鍵ペアの用途を確認する：
サーバー証明書を確認する：
サーバー証明書を確認したい鍵ペアを選択→［証明書詳細情報］→［証明書検証］を押す
［証明書検証］がグレーアウトされており、「鍵が壊れているか無効です。」と表示されている場合は、この鍵ペアを使用することができません。鍵ペアを削除したあと、新しい鍵ペアを登録してください。（→鍵ペアとサーバー証明書の生成、またはコンピューターからインストールした鍵ペアファイルとサーバー証明書ファイルの登録）
［OK］を押す
登録されている鍵ペアを削除する：
削除したい鍵ペアを選択→［削除］を押す

重要
<使用状況>に「使用中」と表示されている鍵ペアは、IEEE802.1X認証やIPSecで使用されていたり、SSLの設定を「ON」にしているため、削除できません。［使用先を表示］を押して鍵ペアが使用されているセキュリティーの種別を確認してください。SSLのみで使用されている鍵ペアを削除する場合は、次の項目の設定をすべて「OFF」にすれば、削除できます。IEEE802.1X認証やIPSecで使用されている鍵ペアは削除できません。 ［リモートUIのON/OFF］の<SSLを使用>（→リモートUIを使用する） ［MEAP設定］の［SSLを使用］（→MEAPの設定をする） ［IPP印刷の設定］、［部門別ID管理の暗証番号確認を使用］（→TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定） ［Eメール/I ファクス設定］の<SMTP受信>（→Eメール／Iファクス設定） ［機器情報配信の設定］の［機能毎受信制限］（→機器情報の配信先の登録／削除／プリント）

［はい］を押す
使用中の鍵ペアの用途を確認する：
<使用状況>に「使用中」と表示されている鍵ペアを選択→［使用先を表示］を押す
［OK］を押す
4.
［OK］→［OK］を押す
0KCS-3CU