相対座標ベジェ曲線命令（BR）
指定する相対座標を中心として、ベジェ曲線を描画します。

JIS | BR<第1X座標（sd）>，<第1Y座標（sd）>,<第2X座標（sd）>，<第2Y座標（sd）>,<第3X座標（sd）>，<第3Y座標（sd）>……《，第1X座標（sd）》《，第1Y座標（sd）》《，第2X座標（sd）》《，第2Y座標（sd）》《，第3X座標（sd）》《，第3Y座標（sd）》;
16進数 | 42h 52h<第1X座標（sd）>2Ch<第1Y座標（sd）>2Ch<第2X座標（sd）>2Ch<第2Y座標（sd）>2Ch<第3X座標（sd）>2Ch<第3Y座標（sd）>……《2Ch第1X座標（sd）》《2Ch第1Y座標（sd）》《2Ch第2X座標（sd）》《2Ch第2Y座標（sd）》《2Ch第3X座標（sd）》《2Ch第3Y座標（sd）》3Bh

| <第1X座標（sd）>，<第1Y座標（sd）>,<第2X座標（sd）>，<第2Y座標（sd）>,<第3X座標（sd）>，<第3Y座標（sd）>
現在のペン位置を基準に、3点の座標位置を指定します。第1曲線を描画する第1、2、3の座標点を指定すると、続く3点の座標点は第1曲線における第3の座標点を基準に指定されます。

| 多角形定義モード設定命令（PM） PM

0KCS-281