通信管理レポートの設定をする
送信／受信の履歴をレポートとしてプリントします。100件の文書の送信／受信が終了した時点でプリントする方法と、指定時刻にプリントする方法の2通りがあります。また、送信／受信別にプリントすることもできます。
通信管理レポートを手動でプリントする場合は、状況確認／中止画面から行います。（→通信管理レポートを手動でプリントする）
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［共通設定］を押す
3.
［通信管理レポート］を押す
4.
各項目を選択→［OK］を押す
<100通信で自動プリント>：
100件の文書を通信を終えた時点でレポートをプリントする場合は、［ON］を押します。
<指定時刻プリント>：
指定した時刻にレポートをプリントする場合は、［ON］を押して、時刻を～（テンキー）で入力します。
時刻の表示形式は24時間表示です。時刻は0を含む4桁の数字を入力します。

例： | 7時5分 → 0705
| 23時18分 → 2318

入力を間違えたときは、再度4桁の数字を入力します。
指定時刻までに100通信以上が行われたときは、新しいものから100通信分のレポートをプリントします。
送信と受信に分けてプリントする場合は［送信/受信分離］を「ON」にします。

メモ
［管理設定］（設定／登録）の［ジョブ履歴の表示］を「OFF」に設定している場合、［通信管理レポート］は表示されません。 ［管理設定］（設定／登録）の［ジョブ履歴の表示］の設定を「OFF」から「ON」に変えた場合、次の設定が自動的に「OFF」になります。 100通信で自動プリント 指定時刻プリント Eメール、Iファクス、ファイルサーバーの送信／受信履歴がプリントされます。 FAXボードを装着しているかリモートFAX送信キットを有効にしている場合は、ファクスの送信／受信履歴が合わせてプリントされます。 プリント機能が使用できないことを示す「プリンターの点検が必要です。（担当サービスに連絡）」というメッセージが表示された場合、復旧後の通信管理レポートには、最新100件までの通信履歴が印字されます。 通信管理レポートの詳細については、「通信管理レポート」を参照してください。

0KCS-08J