N201モードの設定項目の種類
N201エミュレーションモードの設定項目は、次の7種類のグループに分かれています。
ページレイアウトグループ
行桁グループ
フォントグループ
印字機能グループ
印字動作グループ
VFCグループ
その他のグループ
それぞれのグループに含まれる設定項目は次のとおりです。太字で示されている設定値は、工場出荷時の値です。
ページレイアウトグループ

設定項目 | 設定値
ページフォーマット | 実寸縦，実寸横，10インチ→A4縦，15インチ→A4横，15インチ→B4横，2/3縦，2/3横
用紙位置 | 中央、左
上余白 | －127～0～＋127
用紙位置微調整 | －127～0～＋127
領域 | 標準，ワイド
右マージン既定値 | 136桁，右端
用紙サイズ* | A3，B4，A4，B5，A5，はがき
2ページ印刷設定 | しない，左，右

*お使いの機種によって、表示される用紙サイズの種類は異なる場合があります。
行桁グループ

設定項目 | 設定値
行固定機能 | 無効, 有効
桁固定機能 | 無効, 有効
行数 | 10行～66行～400行
桁数 | 10桁～136桁～400桁
改行ピッチ | 2/1，3/2，4/3，5/4，1/1

フォントグループ

設定項目 | 設定値
漢字書体 | 明朝，ゴシック，丸ゴシック，フォントID
フォントID* | 1，2～999
漢字サイズ | システム，8ポイント，10ポイント，12ポイント
OCRフォント | 使用せず，OCR-B，OCR-A，OCR-B/OCR-カナ，OCR-A/OCR-カナ
ゼロ書体 | 斜線無しゼロ，斜線付きゼロ
国別文字 | 日本，USA，UK，ドイツ，スウェーデン
漢字グラフィックセット | JIS78，JIS90

*「漢字書体」で「フォントID」を選択した時のみ設定できます。
印字機能グループ

設定項目 | 設定値
イメージの補正 | する，しない
外字サイズ | 10.8ポイント，10ポイント
グラフィック | ネイティブ，コピー
システムオーバーレイ
システムオーバーレイ | する，しない
オーバーレイ番号 | 1～5
スタートアップマクロ | 0～255
ユーザーオーバーレイ1 | する，しない
ユーザーオーバーレイ2 | する，しない

印字動作グループ

設定項目 | 設定値
HEXモード後のLF | 無視する，無視しない
CR 機能 | 復帰のみ，復帰／改行
印字指令 | CRのみ，CRなど
バッファーフル | 復帰／改行，復帰のみ

VFCグループ

設定項目 | 設定値
改行幅 | 6 lpi，4 lpi，3 lpi，8 lpi
単票用紙長機能 | 無効，有効
用紙長機能 | 無効，有効
用紙長設定 | 1行～66行～199行
ミシン目スキップ | 0行～197行

その他グループ

設定項目 | 設定値
登録レベル | 一時，永久
HEX/LIPS機能 | 無効，有効
LIPSフォーム | LIPS2，LIPS4

| iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズには、不揮発性メモリー（設定値を書き込んだり登録したりできるメモリーで、電源をオフにしても内容は消えません）が組み込まれており、N201エミュレーションモードの設定値は自動的に登録されます。したがって、いったん値を設定しておけば、他の動作モードに切り替えても、再びN201エミュレーションモードに戻ったときに前回の設定値で印字することができます。

0KCS-2WF