登録文字のサイズを設定する（外字サイズ）
PC-PR201／80Aの制御命令によって登録する文字は、PC-PR201／80AとiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズとの解像度の違いから文字パターンを拡大して印字します。
このときの文字の展開方法によって文字のサイズが変化します。ここでは、登録文字の文字サイズを設定します。
10.8ポイント
登録文字をドット列イメージと同じ展開方法で拡大し、印字します。この方法で登録した文字の大きさは、10.8ポイントになります。
10ポイント
登録文字を文字パターンと同じ10ポイントの大きさに単純に拡大して登録します。

| PC-PR201／80Aの制御命令で16×16ドット構成や24×24ドット構成の2バイトコード文字（漢字）を登録する場合、本設定の展開方法に従って文字パターンが拡大され、8ポイント（24ドット構成）、10ポイント（32ドット構成）、12ポイント（40ドット構成）の本エミュレーションモードが持つすべてのサイズに対応した文字フォントが登録されます。1バイトコード文字（ANK文字）も同様の方法で拡大され、登録が行われます。

| 本設定によって登録文字のサイズを設定しても、実際に文字サイズが変わるのは以下の場合に限られます。
| Fmode 1, 2, 3, 6のページフォーマットが選ばれ、フォントグループの「漢字サイズ」が「システム」に設定されている場合 フォントグループの「漢字サイズ」が「10ポイント」に設定されている場合
| なお、文字の大きさが変わらない場合でも、登録文字の展開方法は設定どおりに行われています。

| 「1バイトコード文字の登録（プロポーショナルモード時）」ESC 1 「1バイトコード文字の登録（HDパイカ／エリート／コンデンスモード時）」ESC 1 「文字の登録（16×16ドット構成）」ESC ＊ 「文字の登録（24×24ドット構成）」ESC ＋

0KCS-2XK