プロッターユニット
プロッターユニットは、プロッター固有の座標系であり、グリッド間隔（座標の格子の間隔）はメニュー項目の「プロッターユニット」で［0.02488 mm］（1021 dpi）または［0.02500 mm］（1016 dpi）に設定できます。この間隔が、用紙上で位置指定可能な最小単位となります。
プロッターユニットの座標原点は、プロッターの機種によって、左下端または中央になります。

原点が左下端の機種 | ：7440A、7475A、7550A、7550B
原点が中央の機種 | ：7570A、7575A、7576A、7595B、7596B、7599A

原点が左下端の機種では、印刷方向がポートレイトの場合は原点は用紙の左上端となり、ランドスケープの場合は用紙の左下端となります。
HP7440A／7475A／7550A／7550B
原点が中央の機種では、印字方向によって座標が次の向きになります。
HP7570A／7575A／7576A／7595B／7596B／7599A
0KCS-204