ペンの色指定命令（PC）
パレット内のペンに対応する色を設定します。

JIS | PC《ペン（i）《，R（sd），G（sd），B（sd）》》;
16進数 | 50h 43h《ペン（i）《2Ch R（sd）2Ch G（sd）2Ch B（sd）》》3Bh

| 《ペン（i）》
NP命令で設定したペンの数量の範囲で、ペンの種類を指定します。
《RGB（sd）》
それぞれのペンに対して、色を指定します。 色の指定は、CR命令で設定したRGB値の範囲で行います。
色の指定を省略したときの設定は、以下のとおりです。
パレット内のペンの数量 | ペンの種類 | 色
2 | 0 | 白
1 | 黒
4 | 0 | 白
1 | 黒
2 | 赤
3 | 緑
8 | 0 | 白
1 | 黒
2 | 赤
3 | 緑
4 | 黄
5 | 青
6 | マゼンタ
7 | シアン

| 相対座標色範囲命令（CR） CR ペン数量命令（NP） NP

0KCS-298