実寸で縦に印刷する【実寸縦：Fmode 1】
PC-PR201／80Aにカット紙を縦置きにセットして印字するときのデータを、実寸のサイズでポートレイト（縦置きと同じ印字結果になる）で印字します。
改行ピッチ、文字間隔は、PC-PR201／80Aと同一です。
用紙のセット位置のモードは、中央印字モード（カットシートフィーダ使用のとき）または左端印字モード（カットシートフィーダを使用しないとき）を選べます。
用紙サイズ
A3、B4、A4、B5、A5、はがきの6種類のサイズの用紙を使用できます。
用紙サイズは、メニュー操作または制御命令で設定したサイズになります。
ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
初期状態の用紙サイズは、A4になります。
文字の印字
ANK文字および漢字を10ポイントの文字フォントで印字します。ただし、メニューの「漢字サイズ」によって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります。（ANK文字は10ポイントのままです）
イメージの印字
PC-PR201／80Aの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いにより、印字結果が若干異なります。
印字領域
第1文字目の印字位置
TOF行は用紙の上端から約6 mmの位置になり、第1文字目の印字位置は、有効印字領域の左端とほぼ同じ位置になります。
印字データの折り返し位置
メニューの「右マージン既定値」の設定によって、行の折り返しかたが変わります。初期状態は「136桁」に設定されています。
「右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）」

「136桁」： | 用紙サイズに関係なく印字領域の左端から13.6インチの位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が13.6インチより狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
「右端」： | 印字する用紙サイズの有効印字領域の右端（用紙端から5 mm内側）が折り返し位置になります。右端を越えた印字データは、次行の左端に折り返して印字します。

ページ長
メニューの「単票用紙長機能」が「無効」（初期状態）に設定されているときは、現在の用紙サイズにしたがったページ長に決まります。このときのボトム位置は、PC-PR201／80Aのカットシートフィーダが用紙の終わりを検出する位置とほぼ同じ位置です。
「単票用紙長機能」を「有効」に設定すると、メニュー操作や制御命令によって設定したページ長が有効になります。
「カット紙のページ長の設定方法を選択する（単票用紙長機能）」
0KCS-2U8