仕上げ

しない、ソート、グループ、回転+ソート*、回転+グループ*、シフト+ソート*（*1）、シフト+グループ*、ホチキス+ソート*（*2）、ホチキス+グループ*（*2）、針なしとじ+ソート*（*3）、針なしとじグループ*（*3）
シフト部数
*1：1～9999部ごと
ホチキス位置
*2：
左上（コーナー）、上（ダブル）、右上（コーナー）、右（ダブル）、
右下（コーナー）、下（ダブル）、左下（コーナー）、左（ダブル）
*3：
左上（コーナー）、右上（コーナー）、右下（コーナー）、左下（コーナー）

* オプションの装着状況により設定できる機能は以下のようになります。
○：設定可
×：不可

| インナーフィニッシャー・G1 装着時 | インナー2ウェイトレイ・J1 コピートレイ・J2 装着時 | 中綴じフィニッシャー・U1 装着時
ソート |  |  |
グループ |  |  |
回転+ソート | × |  | ×
回転+グループ | × |  | ×
シフト+ソート |  | × |
シフト+グループ |  | × |
ホチキス+ソート |  | × |
ホチキス+グループ |  | × |
針なしとじ+ソート |  | × | ×
針なしとじグループ |  | × | ×

ページ単位または部単位に仕分けてプリントされます。
［しない］
ページごとに指定された部数がプリントされます。
［ソート］
ページ順に指定された部数が繰り返してプリントされます。
［グループ］
ページごとに指定された部数がプリントされます。
［回転+ソート］
ページ順に指定された部数が繰り返してプリントされ、1部ずつ交互に縦横に回転して排紙されます。
［回転+グループ］
各ページごとに指定された部数がプリントされ、ページ単位で交互に縦横に回転して排紙されます。
［シフト+ソート］
ページ順に指定された部数が繰り返してプリントされ、本項目で指定された部数だけ1部ずつ少しずれて排紙されます。
［シフト+グループ］
各ページごとに指定された部数がプリントされ、ページ単位で少しずれて排紙されます。
［ホチキス+ソート］
ページ順にプリントされ、ホチキスでとめられます。
［ホチキス+グループ］
各ページごとに指定された部数がプリントされ、ホチキスでとめられます。
［針なしとじ+ソート］
ページ順に指定された部数が繰り返してプリントされ、針なしとじされます。
［針なしとじグループ］
各ページごとに指定された部数がプリントされ、針なしとじされます。

各項目を設定して、3ページのデータを3部プリントした場合

［しない］ | ［ソート］ | ［グループ］
| ［回転+ソート］ | ［回転+グループ］
| ［シフト+ソート］ | ［シフト+グループ］
| ［ホチキス+ソート］、［針なしとじ+ソート］ | ［ホチキス+グループ］、［針なしとじグループ］

重要
大量のページをプリントしようとした場合、ジョブがキャンセルされてプリントされない場合があります。一度にプリントできるページ数は6000ページです。ただし、他の機能（ボックスに文書を保存している）や他のジョブの処理中などで本製品を使用している場合はこのページ数より少なくなります。

メモ
「回転+ソート」、「回転+グループ」を設定できる用紙サイズは、A4、A4R、B5、B5R、レター、レターRです。 ［回転+ソート］、［回転+グループ］を設定する場合、同じサイズの用紙を縦向きと横向きにセットしておく必要があります。両方の向きの用紙がセットされていない場合は、セットされている向きの用紙にすべてのページがプリントされます。 「シフト+ソート」、「シフト+グループ」を設定できる用紙サイズは、次のサイズです。 インナーフィニッシャー・G1／中綴じフィニッシャー・U1装着時： A3、B4、A4、A4R、B5、レジャー、リーガル、レター、レターR

［ホチキス+ソート］、［ホチキス+グループ］、［針なしとじ+ソート］、［針なしとじグループ］に設定すると、ホチキス位置の指定ができます。

［左上（コーナー）］ | ［上（ダブル）］ | ［右上（コーナー）］ | ［右（ダブル）］
［右下（コーナー）］ | ［下（ダブル）］ | ［左下（コーナー）］ | ［左（ダブル）］

メモ
用紙を横に使用する場合（ランドスケープ画像）、画像の向きと指定したホチキスの位置はあいません。 ［ホチキス+ソート］、［ホチキス+グループ］、［針なしとじ+ソート］、［針なしとじグループ］を設定できる用紙サイズと、指定できるホチキスの位置は次のようになります。

インナーフィニッシャー・G1／中綴じフィニッシャー・U1装着時
○：ホチキス可
×：ホチキス、針なしとじ共に不可

| 左上 （コーナー） | 上 （ダブル） | 右上 （コーナー） | 右 （ダブル） | 右下 （コーナー） | 下 （ダブル） | 左下 （コーナー） | 左 （ダブル）
A3 | *2 |  | *2 | × | *2 |  | *2 | ×
B4 | *2 |  | *2 | × | *2 |  | *2 | ×
A4 | *2 | × | *2 |  | *2 | × | *2 |
A4R |  |  | *1 | × |  |  | *1 | ×
B5 | *2 | × | *2 |  | *2 | × | *2 |
レジャー | *2 |  | *2 | × | *2 |  | *2 | ×
リーガル |  |  |  | × |  |  |  | ×
レター | *2 | × | *2 |  | *2 | × | *2 |
レターR |  |  | *1 | × |  |  | *1 | ×

*1： | 同じサイズの用紙が異なる向き（A4の場合はA4R）でセットされている場合のみホチキス可能です。この場合、自動的に回転して出力します。
*2： | 針なしとじも設定できます。（インナーフィニッシャー・G1装着時）

メモ
普通紙で一度にホチキスできる枚数は、次のとおりです。 A3、B4、A4R、レジャー、リーガル、レターR： 30枚 A4、B5、レター： 50枚 普通紙で針なしとじができる用紙サイズと枚数は、次のとおりです。 A3、B4、A4、B5、レジャー、レター： 5枚

0KCS-18E