インナーフィニッシャー・G1の針づまり処理（オプション）
針づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って、つまっている針をすべて取り除いてください。

重要
針づまりの処理を行うときは、本製品のカバーやカセットが閉じていることを確認してから行ってください。

メモ
インナーフィニッシャー・G1はオプションです。

1.
フィニッシャーの排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。

メモ
ホチキスを設定してプリントしていた場合、ホチキスされる前の出力紙の束は取り除かないでください。（紙づまりを処理したあと、続きから出力されます。）

2.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
3.
針カートリッジを引き出します。

| 1. 緑色の部分を手前に倒して、ロックを外す
2. 針カートリッジを少し持ち上げて引き出す

4.
針カートリッジから、つまっている針束を取り除きます。

| 1. 針カートリッジのつまみを下げる
2. 針ケースからつまった針を取り除く
3. 針カートリッジのつまみを元に戻す

5.
針カートリッジをフィニッシャーに「カチッ」と音がするまで押し込みます。
6.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーを閉じると、自動的に数回空うちして、針の頭出しを行うことがあります。

0KCS-3SL