リプロットモードを設定する（リプロットモード）
リプロットとは、プロッターIDが7550Aのときに「リプロットバッファーストア命令BF」以降のHP-GL命令（出力命令とデバイス制御命令を除く）をリプロットバッファーに登録し、「リプロット命令RP」によって再描画する機能です。
このリプロットバッファーへの登録を行うかどうかを設定します。
する
BF命令を受信すると、以降のHP-GL命令をリプロットバッファーに登録します。
しない
BF命令を受信しても、リプロットバッファーにHP-GL命令を登録しません。

| プロッタIDが、7550Bのときは、データの最初からすべてのコマンドをリプロットバッファーに登録します。 また、上記以外のプロッターIDのときは、リプロットバッファーへの登録は行いません。

| リプロットモードの設定を［しない］にした場合は、「リプロットバッファーストア命令BF」および「リプロット命令RP」を受信しても無視されます。

| 「リプロットバッファーストア命令（BF）」 BF 「リプロット命令（RP）」 RP

0KCS-21U