カット紙のページ長の設定方法を選択する（単票用紙長機能）
カット紙のページフォーマット（Fmode 1, 2, 7, 8）のページ長の設定をタッチパネルで設定したメニューの設定値または制御命令（VFU）によって設定されたページ長にするか、用紙サイズに従ったページフォーマットの設定にするかを選択します。
無効
タッチパネルまたは制御命令のページ長の設定を無効にします。
ページ長は、用紙サイズにしたがった各ページフォーマットの設定になります（用紙サイズにしたがって改ページ動作が行われます）。
有効
タッチパネルのメニューまたは制御命令で設定したページ長を有効にします（設定されたページ長にしたがって改ページ動作が行われます）。

| この設定はカット紙に印字するページフォーマット（Fmode 1, 2, 7, 8）でのみ有効です。 ページ長の設定は、VFCグループの「用紙長設定」および「ミシン目スキップ」または制御命令によって設定してください。

| 「初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）」 「ページ長を設定する（用紙長設定）」 「ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）」

0KCS-2Y5