リモートファクス送信の設定をする
本製品をリモートファクスのクライアント機として使う場合の設定をします。
リモートファクス機能有効時に設定できます。リモートファクス機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
リモートファクスサーバーアドレス
サーバー側のimageRUNNER ADVANCEシリーズ（リモートファクスサーバー）のIPアドレスまたはホスト名を指定します。
IPアドレスを指定する場合は、IPv4（Internet Protocol Version 4）アドレスとIPv6（Internet Protocol Version 6）アドレスの登録ができます。
送信タイムアウト
送信タイムアウトの時間を設定しておくと、設定時間が経過した場合に、リモートファクスサーバーから応答がないときは、リモートファクス送信を中止します。
送信回線数
リモートファクスを送信する際に選択できる回線の数を設定します。回線数はリモートファクスサーバー機に接続されている電話回線の数と同じにしてください。

メモ
リモートファクスサーバー機がモデムダイヤルイン設定で増設している回線は、［送信回線数］で設定する回線数には含めないでください。 リモートファクスサーバー機がモデムダイヤルイン設定で増設している回線は、リモートファクスクライアント機側のモデムダイヤルイン設定をリモートファクスサーバー機と同じにすることによって、リモートファクス送信時に選択できるようになります。 操作パネルで設定した内容は、本製品を再起動したときに有効になります。タッチパネルディスプレーの最下部に「設定/登録の 「設定の反映」 を実行してください。」と表示された場合は、（設定／登録）の［設定の反映］を押して再起動できます。電源を入れ直して再起動する場合は、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

回線指定
リモートファクスを送信するときに使用する回線を指定します。
［その他の機能］の［回線選択］や、アドレス帳で宛先に登録されている送信回線の設定が自動選択になっている場合は、ここで設定した回線が送信に使用されます。

重要
リモートファクスサーバー機で部門別ID管理を設定している場合は、リモートファクスサーバー機に登録されている部門IDと暗証番号でリモートファクスクライアント機にログインすると、送信できます。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［ファクス設定］を押す
3.
［リモートファクス送信設定］を押す
リモートファクスサーバーアドレスを指定する場合：
送信タイムアウトを設定する場合：
送信回線数を選択する場合：
回線を指定する場合：
リモートファクスサーバーアドレスを指定する場合：
［リモートファクスサーバーアドレス］を押す
ホスト名またはIPアドレスを入力→［OK］を押す
ホスト名とは、サービスを提供しているホストコンピューターをネットワーク上で識別するためにつけられた固有の名前です。リモートファクスサーバーの名前を入力します。
送信タイムアウトを設定する場合：
［送信タイムアウト］を押す
［－］［＋］を押して送信タイムアウト時間を設定→［OK］を押す
送信回線数を選択する場合：
［送信回線数］を押す
［－］［＋］を押して使用する回線数を選択→［OK］を押す
回線を指定する場合：
［回線指定］を押す
［自動］または使用する回線を選択→［OK］を押す
0KCS-3S4