Compression Method命令（[ESC] * b # M）
ラスタ・グラフィックスのデータを転送するための圧縮方式を指定します。Transfer Raster Data by Plane命令およびTransfer Raster Data by Row/Block命令では、この圧縮方式にしたがってデータが転送されます。

JIS | ESC * b # M
16進数 | 1Bh 2ah 62h # 4dh

値 | 設定
0 | 非符号化方式（行単位）
1 | Run-length符号化方式
2 | TIFF符号化方式Revision 4.0
3 | Seed-row符号化方式
4 | 非符号化方式（ブロック単位）
5 | Adaptive符号化方式
6 | CCITT Group 3 一次元符号化方式（ブロック単位）
7 | CCITT Group 3 三次元符号化方式（ブロック単位）
8 | CCITT Group 4 符号化方式（ブロック単位）
9 | Compressed Replacement Delta Row 符号化方式
10 | 準可逆RGB/KCMY Replacement Delta Row 符号化方式
| 省略値： 0

| ラスタ・グラフィックスのデータは、ベクタ・グラフィックスのデータに比べて転送するデータの量が大きいため、本命令の符号化方式によってデータを圧縮しておくと、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの本体（以降「本体」と呼びます。）に転送する速度が向上します。

0KCS-2AX