ページフォーマット
I5577エミュレーションモードには、IBM5577プリンターでの印刷を想定した様々なアプリケーションソフトウェアおよび印字データに対応するために、7種類のページフォーマットが用意されています。
ホストコンピューター側で印字開始を指示する前に、想定されている用紙の種類（カット紙／連続用紙／用紙サイズ）や用紙の方向（縦置き／横置き）に合わせて、最適なページフォーマットを選んでおきます。

| ページフォーマット名の右下にある名称（Fmode 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8）は、各ページフォーマットに対応するモードNo.です。以後、本カテゴリの操作説明および制御命令の説明では、おもにこのモードNo.を使用しています。

カット紙のページフォーマット
連続用紙のページフォーマット
ページフォーマットの種類
1ページの文字数と行数

カット紙のページフォーマット

| ページフォーマットFmode 1, 2では、IBM5577の印字結果と同じ大きさ（実寸）で印字します。これに対して、Fmode 7, 8は、印字データを縮小します。 タッチパネルで設定されている用紙サイズにしたがってレイアウト・印字されます。「用紙サイズを設定する（用紙サイズ）」 改ページの制御命令により、ページ長の設定にかかわらず用紙1枚を排紙します。ただし、Proモードでは、ページ長の設定によって1ページに印字できる行数（改ページの位置）が変わります。 「1ページの行数を設定する（行数）」 「ページ長を設定する（用紙長設定）」

連続用紙のページフォーマット

| 連続用紙に対応するページフォーマットは、印字データを縮小して印字します。 1ページに印字できる行数（改ページの位置）は、ページ長の設定によって異なります。 「1ページの行数を設定する（行数）」 「初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）」 「ページ長を設定する（用紙長設定）」 「ミシン目スキップ行数を設定する（ミシン目スキップ）」 用紙の余白を有効に活用するワイド領域モードが使用できます。 「印字領域を設定する（領域）」

ページフォーマットの種類
本エミュレーションモードの7種類のページフォーマットについて説明します。それぞれのページフォーマットでは、IBM5577プリンターと同等の印字結果を得られるように、印字データの縮小方法や、印字領域などが決められています。
なお、用紙の上下、左右5 mmの範囲には印字できません。この余白を除いた印字可能な範囲を「有効印字領域」といいます。各ページフォーマットでは、この有効印字領域内に、IBM5577用に作成された印字データが収まるように、それぞれ印字領域が定められています（設定によって、実際の印字領域は有効印字領域内で変更可能です）。

| ページフォーマットはメニューの「ページフォーマット」で設定します。 「ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）」

実寸で縦に印刷する【実寸縦：Fmode 1】
実寸で横に印刷する【実寸横：Fmode 2】
連続用紙（10×11インチ）をA4縦に印刷する【10インチ→A4縦：Fmode 3】
連続用紙（15×11インチ）をA4横に印刷する【15インチ→A4横：Fmode 4】
連続用紙（15×11インチ）をB4横に印刷する【15インチ→B4横：Fmode 6】
カット紙B4をA4縦に印刷する【B4→A4縦：Fmode 7】
カット紙B4をA4横に印刷する【B4→A4横：Fmode 8】
1ページの文字数と行数
それぞれのページフォーマットで1ページに印字できる文字数（10cpiのとき）と行数（6 lpiのとき）を用紙サイズごとに示します。

ページフォーマット | A3 | B4 | A4 | B5 | A5 | はがき
実寸縦(Fmode 1) | 文字数 | 112 | 97 | 78 | 67 | 54 | 35
行数 | :91 | :78 | :62 | :53 | :42 | :28
:96 | :83 | :67 | :57 | :46 | :32
実寸横(Fmode 2) | 文字数 | 132 | 132 | 112 | 97 | 78 | 54
行数 | :62 | :53 | :42 | :35 | :27 | :16
:67 | :57 | :46 | :40 | :32 | :20
10インチ→A4縦(Fmode 3) | 文字数 | 80 | 80 | 80 | × | × | ×
行数 | 66 | 66 | 66 | × | × | ×
15インチ→A4横(Fmode 4) | 文字数 | 132 | 132 | 132 | × | × | ×
行数 | 66 | 66 | 66 | × | × | ×
15インチ→B4縦(Fmode 6) | 文字数 | 132 | 132 | × | × | × | ×
行数 | 66 | 66 | × | × | × | ×
B4→A4縦(Fmode 7) | 文字数 | 97 | 97 | 97 | × | × | ×
行数 | 82 | 82 | 82 | × | × | ×
B4→A4横(Fmode 8) | 文字数 | 132 | 132 | 132 | × | × | ×
行数 | 57 | 57 | 57 | × | × | ×

| 「×」印になっているページフォーマットと用紙サイズの組み合わせでは、印字不可能または印字データが欠落する場合があります。 上表の文字数／行数は、上余白、用紙位置微調整、右マージン既定値、印刷幅が初期状態の場合です。

| 「cpi」は、文字ピッチを表す単位です。1インチあたりの文字数で表します。 10cpiは1インチの幅にANK文字（1バイトコード文字）が10文字印字できることを意味します。 「lpi」は、行ピッチを表す単位です。1インチあたりの行数で表します。 6 lpiは1インチの高さに6行印字できることを意味します。

0KCS-2EE