小冊子になるようプリントする（製本）
小冊子になるようプリントできます。
この機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。
製本
片面、または両面の原稿を小冊子になるようにプリントできます。
中綴じフィニッシャー・U1
分割して製本
原稿の枚数が多いときに、分割して製本できます。
クリープ（ずれ）補正
製本された状態で、最も外側の用紙と最も内側の用紙の間のずれ幅から、プリントされる画像の位置を調整します。
*1 断裁
*2 断裁後、各ページで小口の余白の幅が揃う
*3 とじ側の余白の幅が、外側のページほど広く、内側のページほど狭くなるように、最も外側と最も内側の用紙の間のずれ幅から画像の位置を調整する
ボックスに格納されているファイルをプリントするときを例に説明します。

重要
本機能は、ボックスに保存したファイルとPDF/XPSファイルをプリントするときに使用できます。 中とじ、分割して製本は、中綴じフィニッシャー・U1を装着している場合のみ設定できます。 用紙の種類は必ず正しく設定してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく設定されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。 記録サイズがA4、A4R、B5、B5R、A5、A5R以外のファイルは［製本割付する］を設定することはできません。 複数ファイル選択時にファイルの記録サイズが異なる場合は、製本を設定することはできません。

1.
［保存ファイルの利用］→［ボックス］を押す
2.
目的のボックスを選択→目的のファイルを選択→［プリントする］を押す
3.
［プリント設定変更］を押す
4.
［その他の機能］→［製本］を押す
5.
<製本レイアウトサイズ>の［変更］を押す→仕上がりの用紙サイズを選択→［OK］を押す

ボックスを選んだ場合 | ネットワーク/メモリーメディアを選んだ場合

6.
［次へ］を押す
ネットワーク、メモリーメディアのPDF/XPSファイルを選択している場合は手順7に進みます。
7.
製本プリントを設定

ボックスを選んだ場合 | ネットワーク/メモリーメディアを選んだ場合

折り、中とじをする：
仕上がりの開きかたを選択する：
折り、中とじをする：
［折り+中とじ］を押す
中とじしないときは、［折りのみ］を選択します。
折り、中とじを設定しないときは［折らない］を選択します。

メモ
［折りのみ］は、ボックスに保存したファイルをプリントする場合のみ使用できます。 一度に中とじできる用紙の枚数は16枚までです。17枚以上の用紙で中とじ製本したいときは分割製本を設定してください。 使用する用紙が17枚以上の場合は中とじせずにプリントされます。

仕上がりの開きかたを選択する：
［開き方］を押す→仕上がりの開きかたを選択→［OK］を押す

［左開き］： | 左開きになるように割り付けて製本します。
［右開き］： | 右開きになるように割り付けて製本します。

メモ
［製本割付する］が設定されていない場合は、仕上がりの開きかたは選択できません。

8.
［詳細設定］を押す→製本方法の詳細を設定
詳細を設定をしない場合は、手順7に進みます。
分割製本をする：
クリープ（ずれ）補正をする：
中とじ位置を変更する：

メモ
［詳細設定］は、ボックスに保存したファイルをプリントする場合のみ使用できます。

分割製本をする：
［分割して製本］を押す→分割する枚数を設定→[OK]→［OK］を押す

メモ
中とじ出力をした場合、製本トレイに積載できる部数は出力する用紙枚数によって異なります。

クリープ（ずれ）補正をする：
［クリープ(ずれ) 補正］を押す→クリープ（ずれ）補正の方法を選択→［OK］→［OK］を押す
［手動］を選択した場合は、ずれ幅をで設定します。
中とじ位置を変更する：
［中とじ位置変更］を押す→仕上がりの用紙サイズを選択
中とじする位置をで変更→[OK]→［OK］を押す

メモ
［中とじ位置変更］は［折り+中とじ］を選択したときに設定できます。

9.
［OK］→［閉じる］を押す
10.
用紙サイズに合わせて製本トレイガイドをセット

305 mm x 457 mm/A3/B4 | A4R

重要
製本トレイガイドは用紙サイズに合わせて正しくセットしてください。正しくセットされていないと、紙づまりの原因になることがあります。

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 出力する用紙が1 枚のときは中とじされません。 紙の種類、枚数によっては、折り具合が異なることがあります。

0KCS-3YS