新規にファクス番号を入力して指定する
～、、（テンキー）を使用して、宛先の番号を入力できます。続けて別の番号を入力して、一度に複数の宛先に送信することもできます。
1.
［ファクス］を押す
2.
～、、（テンキー）でファクス番号を入力
ファクス画面上での操作の詳細については、「ファクス画面」を参照してください。
［詳細設定］が表示されている：
［Fコード］が表示されている：
［詳細設定］が表示されている：
［詳細設定］を押す
［Fコード］を押す
～、、（テンキー）で入力
［パスワード］を押す
～、、（テンキー）で入力
相手先が目的のFコードにパスワードを設定していないときは、パスワードを入力する必要はありません。

重要
Fコードを付加して送信するには、送信先のファクス機がITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）規格に準拠したFコード通信に対応している必要があります。（→Fコードを使って通信する（Fコード））

送信する回線を選択→［OK］を押す
送信する回線の選択については、「ファクス送信時の回線を選択する（回線選択）」を参照してください。
［Fコード］が表示されている：
［Fコード］を押す
［Fコード］を押す
～、、（テンキー）で入力
［パスワード］を押す
～、、（テンキー）で入力
［OK］を押す
相手先が目的のFコードにパスワードを設定していないときは、パスワードを入力する必要はありません。

重要
Fコードを付加して送信するには、送信先のファクス機がITU-T（国際電気通信連合の通信規格などを制定する部門）規格に準拠したFコード通信に対応している必要があります。（→Fコードを使って通信する（Fコード））

3.
［OK］を押す

重要
ポーズ、Fネットをファクス番号の先頭に入力することはできません。

メモ
ファクス番号の末尾にポーズを入れると、ポーズ時間は10秒固定になります。 通常PBX などの内線から外線発信するときは、外線発信番号が必要です。相手ファクス番号の前に、外線発信番号を入力してください。
例： |
相手番号 | 03-XXXX-XXXX
外線発信番号 | 0
入力 | 003-XXXX-XXXX

0KCS-0KL