ファクスのオプション設定をする
本体に装着されているオプション（ファクスボードなど）を使用するには、あらかじめファクスドライバーでオプション設定をしておく必要があります。
通常、オプション設定は、ドライバーのインストール時に自動的に行われます。インストール時に設定が行われなかった場合、またはオプションを使用してファクス送信できない場合は、次の操作を行って設定してください。

重要
コンピューターにAdministratorsのメンバーとしてログオンしてください。

1.
［］（スタート）→［デバイスとプリンター］をクリック

メモ
Windows 8/8.1/Server 2012/2012 R2の場合は、画面右側のチャームを表示したあと、［設定］→［コントロールパネル］→［デバイスとプリンターの表示］をクリックまたはタップします。 Windows Vista/Server 2008の場合は、［］（スタート）→［コントロールパネル］→［プリンタ］をクリックします。 Windows XP/Server 2003の場合は、［スタート］→［プリンタとFAX］（または［スタート］→［コントロールパネル］→［プリンタとその他のハードウェア］→［プリンタとFAX］）をクリックします。

2.
設定を行うファクスのアイコンを右クリック→[プリンターのプロパティ](または［プロパティ］)をクリック
3.
［デバイスの設定］をクリック→［発信元］を指定
［発信元］にファクスのヘッダーに記載される発信元名を入力します。
4.
［デバイス情報取得］をクリック
本体から取得したオプション情報が以下に反映されます。
［オプションのファクスボード］
［モデムダイヤルイン設定］
［Fコードの認証］
［部門別ID管理機能を使う］
［部門別ID管理の認証］
［送信時刻を指定する］
5.
［詳細設定］をクリック
以下の項目を手動で設定してください。
［Fコードを使う］
［一度に指定できる宛先数を2000件にする］
［送信時に確認メッセージを表示する］
6.
必要に応じて、デバイスの送信履歴に表示されるユーザー名を設定
7.
［OK］をクリック

メモ
ファクスを共有してお使いの場合は、プリントサーバーに「Canon Driver Information Assist Service」をインストールすると、［デバイス情報取得］の機能をお使いになれます。「Canon Driver Information Assist Service」のインストール方法については、「ファクスドライバーインストールガイド」を参照してください。 デバイス情報取得がエラーになった場合は、本体に装着されているオプション（ファクスボードなど）を手動で設定してください。 USBまたはWSD（Web Services on Devices）ポートを使用してプリンターを接続している場合は、デバイス情報取得機能は使用できません。本体のオプションを手動で設定してください。 お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。

0KCS-46F